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	APLIKACION PËR VAZHDIMIN E LEJËS MJEDISORE (sipas udhëzimit administrativ 04/2022)

	1. TE DHËNAT E PËRGJITHSHME


	1.1. Të dhënat për Operatorin

	1.1.1. 
	Emri i subjektit
	“BARDHI SG” Sh.p.k.



	
	Vendi
	ZK.  Samadrexhë - Suharekë    

	
	Adresa
	Prizren    

	
	Nr. i tel./fax
	38349999299

	
	Е-mail
	Bardhishpk1@gmail.com

	1.1.2. 
	Numri i regjistrimit të biznesit, data e regjistrimit
	810974015

	1.1.3. 
	Personi kontaktues për mjedis
	Muhamet Sinani   Drejtor  i kompanisë



	
	Nr. i tel./fax
	38349999299

	
	Е-mail
	Bardhishpk1@gmail.com 

	1.4.4.
	Personi kontaktues përgjegjës për mjedis
	Muhamet Sinani



	
	Nr. i tel./fax
	383/49/999/299



	
	Е-mail
	Bardhishpk1@gmail.com 

	1.2.  Të dhënat për impiantin

	1.2.1. 
	Emri i impiantit

	1.2.2. 
	Adresa e lokacionit të impiantit
	“BARDHI SG” Sh.p.k.  Prizren

	2.
	TË DHËNAT PËR LOKACIONIN E IMPIANTIT
	

	2.1.
	Të dhënat për lokacionin ku zhvillohet veprimtaria sipas hartës së bashkangjitur
	Zona kadastrale Samadrexhë,  pjesa e  ngastrës në fjalë është   pasuri private në pronësi të Muhamet Sinani pronar i kompanicë “BARDHI SG“Sh.p.k. Në kompaninë“BARDHI SG“Sh.p.k. bluhet dhe seperohet guri gëlqeror. Prandaj ndikimet kryesore të mundshme në mjedis janë  në ajër,ujë,tokë dhe ndikimet nga zhurma.
Të gjitha ndikimet tjera janë  të pa përfillura. Këto ndikime janë të paraqitura në pikat 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5. të Aplikacionit për dhënien e Lejes Mjedisore
Karakteristikat themelore të gjendjes ekzistuese të lokalitetit janë bazë themelore për hartimin e raportit. Hulumtimi dhe vlerësimi është bërë duke i shfrytëzuar hulumtimet studimore të bëra në këtë teren.Ky impiant bazuar në vrojtimet e terrenit del se posedon kushte optimale ekologjike, gjeologjike, hidrografike për zhvillimin e veprimtarisë së lartë shënuar për  eksploatimine gurit gëlqeror.

Kjo ortofoto e treguar më poshtë e rajonit të gjërë, tregon lokalitetin e ngastrës për të cilën kompania “BARDHI SG” Sh.p.k kërkon vazhdimin e Lejes Mjedisore

Siq shihet  në orto foto  , ky lokalitet është i zhveshur me një bimësi të ulët.Në kopjen e planit që do tia bashkangjesim këtijë raporti do ti shënojmë edhe koordinatat e pikave kufizuese.Në këtë lokalitet është e rregulluar infrastruktura rrugore të cilën do ta shfrytëzojë  kompania “BARDHI SG” Sh.p.k
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	2.2
	Nr. Kadastral i parcelës
	Nr. Nr.35-0 ZK.Samadrexhë-Suharekë

	2.3.
	Përshkrimi i lokacionit , të gjitha objektet dhe aktivitetet e tyre në atë zonë
	Zona kadastrale Samadrexhë-Suharekë,  pjesa e  ngastrës në fjalë është   pasuri private në pronësi të Muhamet Sinani pronar i kompanisë“BARDHI SG“Sh.p.k.. Në afërsi të impiantit nuk ka shtëpi banimi.

	2.4
	Të dhënat lidhur me florën dhe faunën në këtë lokacion
	 Siq shihet  në orto foto  , ky lokalitet është i zhveshur me një bimësi të ulët kryesishtë shkurre të ulta përshkak se lokacioni është i përbër nga shkëmbi të alteruar pa shtresë humusi apo një shtresë të hollë humusi e cila nuk mundë të ofroj kushte optimale për zhvillimin e bimësisë. Në lokacionin ku punohet kemi tëbëjmë me një degradim të florës dhe faunës mirëpo me ndërprerjen e aktivitetit punues në këtë lokacion kompania është e obliguar që sipas raportit të rikultivimit , këtë lokacion ta kthej në gjendjen e mëparshme dhe ta përshtatë me ambientet rrethuese. Sa i përket faunës në këtë lokacion nuk ka diçka të veqant sepse edhe rrethina është tokë e pa punuar dhe ka kushte që ky lokacion të strehoj kafshë të egra të cilat mundë të kthehen pas përfundimit të aktivitetit minerar.

	2.5.
	Të dhënat mbi zonat e veçanta apo të mbrojtuna
	Në këtë lokacion nuk kemi zona me status të veçant apo zona të mbrojtuna me ligj.


	3. PËRMBLEDHJE E TË DHËNAVE  MBI VEPRIMTARINË 


	3.1.Përshkrim i aktivitetit për të cilën kërkohet Leja Mjedisore

	3.1.1.
	Skema  e  procesit teknologjik


	Kompania “Bardhi SG ” Sh.p.k.  ka linjën e cila thërmon gurin e minuar duke e ndarë në hedhurinë 0-30 apo 0-60 mm pjea e mbetur 30 apo 60-150mm, hyn në procesin e bluarjes në frakcione për beton dhe asfalt. Projekti është i punuar tërsisht sipas dispozitave ligjore, rregulloreve dhe standardeve për objekte investive tekniko-teknologjike , I cili në bazë të detyrave projektuese përbëhet nga:

1.Fortina (Bunkeri) me kapacitet pranues 20m3

2. Tavolina dozuese

3. Grilla ndarëse

4.Thërmuesi me traj 

5. Shiriti kryesor transportues

6. Mullini me traj

7.Parasita

8. Mulliri me çekiça (primar)

9. Sita primare vibruese tre katëshe

10. Shiritat transportues për frakcionet e seperuara 0-4mm; 4-8mm; 8-16mm dhe    16- 32mm
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	3.1.2.
	Përshkrim i pajisjeve dhe fazat e procesit teknologjik
	Linja  teknologjike për procesin e prodhimit të frakcioneve nga guri.
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Përshkrimi i procesit teknologjik për prodhimin e agregateve të gurit gëlqerorë 

Pothuajse te të gjitha linjat e gurëthyesve pozita e pare nga e cila fillon proqesi teknologjik I bluarjes dhe seperimit të gurit gëlqeror apo në përgjithësi të gurve të forte është bunkeri pranues I gurit të sjellur nga fusha e shfrytëzimit. Në linjën e kompanisë  “BARDHI SG” SH.P.K.  ” bunkeri pranues ka një kapacitet afro 20 m3
1. dozatori me sistem vibrimi, bën bartjen e materialit të minuar nga bunkeri në grilën ndarëse. 
2. Grilla ndarëse, bënë ndarjen e materialit shterpë me çrast bëhet ndarja e materialit shterpë i cili përmes një shiriti transportues deponohet në një vend të caktuar për tu përdorur si material për mbushje sipas kërkesave të klientëve.

3. Thërmuesi me traj, bënë thyerjen e gurëve të minuar në fushën e shfrytëzimit. Thërmuesi ka një kapacitet pranimi të gabariteve 900 x 1100 mm. Kapaciteti i përpunimit (thyerjes së gurëve deri 150 mm) është 150 m3/h
4. Shiriti kryesor transportues, bënë transportimin e gurit të hyer deri te mullini me traj . 
5. Parasita, bënë ndarjen e frakcionit 0-30 apo 060 mm , kurse materiali mbi sitë me anë të shiritit transpotohet deri te millini me çekiça. 

6. Mulliri me çekiça (primar) i cili e bënë bluarjen përfundimtsre të frakcioneve.

7. Sita primare vibruese tre katëshe, bënë ndarjen apo klasifikimin e frakcioneve sipas dimensioneve të përcaktuar paraprakisht me sitat e vendosura. Kryesisht prodhohen frakcionet standarde 0-4mm; 4-8 mm; 8-16 mm dhe 16-32 mm kurse materiali mbi sitë kthehet edhe njëher në ribluarje.

       10. Shiritat transportues për frakcionet e    seperuara    0-4mm; 4-8mm; 8-16mm dhe    16- 32mm


 

	3.1.3 
	Numri i orëve të punës dhe ditëve të punës gjatë javës për kryerjen e aktiviteteve 
	Gurhyesi  “BARDHI SG ” Sh.p.k. fillon punën në ora 7:00 të mëngjesit  deri në ora 17dhe për 9 orë mund të prodhohen deri në mbi 500m3 frakcione nga guri gëlqeror, mirpo orari ede mundë të ndryshoj sepse mvaret nga kërkesat e klientëve dhe përgatitja e tyre . Nëse kjo sasi e kalon 500m3 , orari I punës zgjatet por gjithnjë në marrveshje me punëtorët duke pasur parasyshë edhe pjesën stimulative të punëtorve kur punohet jasht orarit.  Numri i të  punësuarve është 10 .

	3.1.4 
	Kapaciteti i projektuar dhe kapaciteti i realizuar, ditor, mujor, vjetor
	Kompania “BARDHI SG” Sh.p.k., me lokacion në Zonën Kadastrale Samadrexhë, Komuna e Suharekës, zhvillon aktivitetin e shfrytëzimit, thyerjes, fraksionimit dhe klasifikimit të gurit gëlqeror për prodhimin e materialeve të ndryshme minerale, të cilat përdoren kryesisht në ndërtimtari dhe në infrastrukturë.

Procesi teknologjik përfshin shfrytëzimin e masivit gëlqeror, ngarkimin dhe transportimin e materialit të nxjerrë drejt impiantit të përpunimit, thyerjen primare dhe sekondare, fraksionimin dhe klasifikimin sipas granulometrisë së kërkuar. Materiali i përpunuar ndahet në fraksione të ndryshme dhe deponohet në hapësirat përkatëse deri në transportimin te konsumatorët.

Kapaciteti i projektuar i linjës së përpunimit është rreth 100 m³/orë material të përpunuar. Duke marrë parasysh një orar pune prej rreth 8 orësh në ditë, kapaciteti teorik maksimal ditor është rreth 800 m³/ditë.

Kapaciteti real i realizuar është më i ulët se kapaciteti maksimal i projektuar dhe varet nga sasia e materialit të disponueshëm, kërkesa e tregut, kushtet e shfrytëzimit, mirëmbajtja e makinerive, organizimi i punës dhe kushtet atmosferike. Për qëllime të vlerësimit të aktivitetit, kapaciteti mesatar i realizuar mund të merret rreth 500 m³/ditë.

Në bazë të rreth 25 ditëve pune në muaj dhe rreth 300 ditëve pune në vit, kapaciteti i realizuar llogaritet përafërsisht:

· 500 m³/ditë;

· 12,500 m³/muaj;

· 150,000 m³/vit.
Kapaciteti
                I projektuar               
I realizuar

Orar
                            100 m³/orë
                  rreth 62.5 m³/orë

Ditor                                800 m³/ditë
                  rreth 500 m³/ditë

Mujor
                            20,000 m³/muaj
      rreth 12,500 m³/muaj

Vjetor
                            240,000 m³/vit
       rreth 150,000 m³/vit

Kapaciteti i projektuar paraqet kapacitetin maksimal teknik të linjës së thyerjes dhe fraksionimit, ndërsa kapaciteti i realizuar paraqet sasinë mesatare të gurit gëlqeror që mund të përpunohet gjatë funksionimit normal të gurthyesit.

Vlerat e mësipërme duhet të harmonizohen me kapacitetin real të makinerive dhe pajisjeve të instaluara në gurthyesin e “BARDHI SG” Sh.p.k., si dhe me të dhënat e prodhimit të evidentuara nga operatori.



	3.1.5
	Të dhënat për shfrytëzimin e lëndës së parë dhe lendeve  ndihmëse.
	Lënda e parë kryesore që shfrytëzohet në aktivitetin e kompanisë “BARDHI SG” Sh.p.k., në Zonën Kadastrale Samadrexhë, Komuna e Suharekës, është guri gëlqeror, i cili nxirret nga vendburimi në kuadër të zonës së përcaktuar për shfrytëzim dhe më pas dërgohet në linjën e përpunimit.

Guri gëlqeror, pas nxjerrjes, i nënshtrohet procesit të ngarkimit, transportit, thyerjes primare dhe sekondare, si dhe fraksionimit dhe klasifikimit sipas madhësisë së kërkuar. Produktet përfundimtare janë fraksione të ndryshme të materialit gëlqeror, të cilat përdoren kryesisht për nevoja të ndërtimtarisë dhe infrastrukturës.

Sasia e lëndës së parë të shfrytëzuar është në funksion të kapacitetit të gurthyesit dhe kërkesës për produktet e gatshme. Në rast të një kapaciteti mesatar të realizuar prej rreth 500 m³/ditë, sasia e lëndës së parë të përpunuar mund të jetë rreth 12,500 m³/muaj, ose afërsisht 150,000 m³/vit, në varësi të numrit të ditëve të punës dhe organizimit të procesit.

Përveç lëndës së parë, gjatë zhvillimit të aktivitetit përdoren edhe lëndë dhe materiale ndihmëse, të cilat nuk përbëjnë pjesën kryesore të produktit, por janë të nevojshme për funksionimin e makinerive dhe pajisjeve. Këtu përfshihen:

· karburanti naftë (diesel) për ekskavatorët, ngarkuesit frontalë, kamionët dhe makineritë e tjera;

· vajrat motorikë dhe lubrifikantët për mirëmbajtjen e pajisjeve;

· filtrat dhe pjesët rezervë për makineritë dhe pajisjet e impiantit;

· uji për spërkatjen e rrugëve dhe sipërfaqeve punuese, me qëllim të reduktimit të pluhurit;

· uji për nevoja sanitare dhe higjienike të punëtorëve;

· materiale të tjera ndihmëse të nevojshme për mirëmbajtjen dhe funksionimin e pajisjeve.

Përdorimi i lëndëve ndihmëse do të bëhet në mënyrë të kontrolluar dhe sipas nevojave reale të procesit teknologjik. Karburantet, vajrat dhe lubrifikantët do të ruhen në kushte të përshtatshme, në mënyrë që të parandalohet rrjedhja e tyre dhe ndotja e tokës dhe ujërave.

Uji i përdorur për lagien e sipërfaqeve dhe rrugëve të brendshme shërben kryesisht për kontrollin e emetimeve të pluhurit, veçanërisht gjatë periudhave të thata. Sasia e ujit do të përshtatet sipas kushteve atmosferike dhe intensitetit të aktivitetit.

Në përgjithësi, shfrytëzimi i lëndës së parë dhe përdorimi i lëndëve ndihmëse do të menaxhohen në mënyrë racionale, duke synuar shfrytëzimin efikas të burimeve, zvogëlimin e humbjeve dhe parandalimin e ndikimeve negative në mjedis.



	3.1.6
	Lista e rezervuarve dhe kapaciteti i tyre
	Kompania ka një rezervoar të ujit me kapacitet 10,000.00l



	3.1.7. 
	Lista e legjislacionit në fuqi
	♦Ligjet

●
Ligji  për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025

· Ligji për VNM Nr. 08/L-181
●
Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060 

●
Ligji për ujërat e Kosovës  Nr. 04/L-147

●
Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110

●
Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja Nr. 08/L-025
●
Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174

●
Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26

●
Ligji për mbrojtjen e natyrës Nr.03/L-233

●
Ligji për mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102

Udhëzimet Administrative

●
Udhëzimi administrativ Nr.04/2022 për Lejen Mjedisore
●
Udhëzimit Administrativ Nr. 07/2021 mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve ne ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes

●
Udhëzimi administrativ për administrimin e mbeturinave të rrezikshme (06/2008)

●
Udhëzimi administrativ Nr. 20/2012  për export, import dhe transit të mbeturinave

●
Udhëzimi administrativ kompetencat e zotëruesit dhe operatorit për trajtimin e mbeturinave (08/2 Udhëzimi administrativ Nr. 20/2011 për Pengimin e aksidenteve të mëdha ku përfshihen substancat e rrezikshme

●
Udhëzimi administrativ Nr. 20/2011((Nr.04/2018)) për metodologjinë e zvoglimit të rrezikut nga aksidentet kimike dhe masat per eliminimin e pasojave.  

●
Udhëzimi administrativ Nr. 07/2012  për cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës.

●
Udhëzimi administrativ për menaxhimin e  deponive të mbeturinave(15/2012)

●
Udhëzimi administrativ.Nr. 02/2022 përkushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese te shkarkimit të ujrave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor.

	3.2.
	Menaxhimi i mbrojtjes së Mjedisit

	

	3.2.1.
	Sistemi Menaxhuesi mbrojtjes së Mjedisit
	Kompania “BARDHI SG” Sh.p.k., në kuadër të aktivitetit të shfrytëzimit dhe përpunimit të gurit gëlqeror në Zonën Kadastrale Samadrexhë – Suharekë, do të zbatojë masa të përshtatshme për menaxhimin dhe mbrojtjen e mjedisit gjatë të gjitha fazave të aktivitetit.

Sistemi i menaxhimit të mbrojtjes së mjedisit do të bazohet në parimet e parandalimit, kontrollit dhe minimizimit të ndikimeve negative në mjedis, si dhe në respektimin e kërkesave të legjislacionit mjedisor në fuqi.

Menaxhimi mjedisor do të përfshijë:

· kontrollin dhe zvogëlimin e emetimeve të pluhurit gjatë nxjerrjes, thyerjes, fraksionimit dhe transportit të materialit;

· lagien periodike të rrugëve dhe sipërfaqeve të punës gjatë periudhave të thata;

· mirëmbajtjen e rregullt të makinerive dhe pajisjeve për të reduktuar emetimet në ajër dhe zhurmën;

· kontrollin e nivelit të zhurmës dhe vibrimeve nga makineritë dhe pajisjet e gurthyesit;

· menaxhimin e rregullt të mbetjeve komunale, industriale dhe të mirëmbajtjes;

· mbledhjen dhe ruajtjen e sigurt të vajrave të përdorura, filtrave dhe materialeve të kontaminuara;

· marrjen e masave për parandalimin e derdhjeve aksidentale të karburanteve dhe vajrave në tokë;

· përdorimin racional të ujit dhe energjisë;

· mirëmbajtjen dhe pastrimin e hapësirave të punës dhe të deponimit të materialeve;

· zbatimin e masave për mbrojtjen e tokës dhe ujërave sipërfaqësore e nëntokësore;

· rehabilitimin gradual të sipërfaqeve të prekura nga aktiviteti i shfrytëzimit, sipas planit të rehabilitimit.

Për zbatimin e sistemit të menaxhimit mjedisor do të caktohet një person përgjegjës për çështjet e mjedisit, i cili do të kujdeset për zbatimin e masave të përcaktuara në Raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM), monitorimin e parametrave mjedisorë dhe mbajtjen e evidencave përkatëse.

Në rast të konstatimit të ndonjë ndikimi të paplanifikuar ose tejkalimit të parametrave të lejuar, do të ndërmerren masa korrigjuese dhe parandaluese. Të dhënat e monitorimit dhe kontrollet mjedisore do të dokumentohen dhe do të ruhen nga kompania.

Në perspektivë, kompania mund të zhvillojë sistemin e menaxhimit mjedisor në përputhje me parimet e ISO 14001, me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të performancës mjedisore dhe përdorimin më efikas të burimeve.

Në këtë mënyrë, sistemi i menaxhimit të mbrojtjes së mjedisit synon që aktiviteti i gurthyesit të zhvillohet në mënyrë të kontrolluar, duke minimizuar ndikimet në ajër, ujë, tokë, peizazh dhe komunitetin përreth.



	3.2.2
	Raportimi
	Kompania “BARDHI SG” Sh.p.k., për aktivitetin e shfrytëzimit dhe përpunimit të gurit gëlqeror në ZK Samadrexhë – Suharekë, do të sigurojë raportim dhe dokumentim të rregullt lidhur me gjendjen mjedisore dhe zbatimin e masave të përcaktuara në Raportin e VNM-së.

Raportimi do të përfshijë:

· evidencën e zbatimit të masave për kontrollin e pluhurit dhe emetimeve në ajër;

· rezultatet e monitorimit të zhurmës dhe vibrimeve, sipas kërkesave përkatëse;

· të dhënat për menaxhimin e mbeturinave, vajrave të përdorura dhe materialeve të tjera të rrezikshme;

· evidencën e konsumit të ujit dhe masave për kontrollin e pluhurit;

· evidentimin e rasteve të derdhjeve aksidentale, avarive ose incidenteve mjedisore dhe masat e ndërmarra;

· të dhënat për mirëmbajtjen e makinerive dhe pajisjeve;

· raportimin për zbatimin e masave të rehabilitimit të sipërfaqeve të prekura nga shfrytëzimi.

Të gjitha të dhënat dhe rezultatet e monitorimit do të regjistrohen dhe ruhen nga personi përgjegjës për çështjet mjedisore në kompani. Në rast të tejkalimit të parametrave të lejuar ose paraqitjes së ndikimeve të paparashikuara, do të ndërmerren menjëherë masa korrigjuese dhe parandaluese.

Kompania do të përmbushë gjithashtu detyrimet ligjore për raportim ndaj institucioneve kompetente, duke dorëzuar raportet dhe të dhënat mjedisore në afatet dhe formën e përcaktuar nga legjislacioni në fuqi dhe kushtet e lejes mjedisore.

Raportimi i rregullt do të mundësojë vlerësimin e vazhdueshëm të performancës mjedisore të gurthyesit dhe përmirësimin e masave për mbrojtjen e ajrit, ujit, tokës, peizazhit dhe mjedisit përreth.


	1. AJRI


	4.1.
	Pikat e burimit të emisioneve të materieve ndotëse


	Burimet kryesore të emisioneve në gurthyesin e “BARDHI SG” Sh.p.k. janë procesi i nxjerrjes dhe thyerjes së gurit gëlqeror, fraksionimi, ngarkimi dhe transporti i materialit. Emisionet kryesore janë pluhuri (TSP, PM10 dhe PM2.5), ndërsa nga makineritë dhe automjetet mund të emetohen edhe CO, NOx, SO₂ dhe CO₂. Emisionet reduktohen përmes lagies së rrugëve dhe sipërfaqeve punuese dhe mirëmbajtjes së rregullt të makinerive.
Pika të mundëshme të burimit të pluhurit janë:

1. Shkarkimi i rrërës nga kamionët në fortinë

2. Gjatë procesit të bluarjes së frakcioneve

3. Gjatë lëvizjes së makinave operuese në repart



	4.2.
	Ndikimi i materjeve ndotëse në cilësinë e ajrit
	Gjatë aktivitetit të gurthyesit të “BARDHI SG” Sh.p.k., ndikimi kryesor në cilësinë e ajrit lidhet me emetimin e pluhurit (Totali I grimcave të shpërndara në ajër, PM10 dhe PM2.5) gjatë nxjerrjes, thyerjes, fraksionimit, ngarkimit dhe transportit të gurit gëlqeror. Gjithashtu, makineritë dhe automjetet me motorë me djegie të brendshme emetojnë CO, NOx, SO₂ dhe CO₂.

Ndikimi është kryesisht lokal dhe varet nga intensiteti i aktivitetit, kushtet atmosferike dhe shpejtësia e erës. Për zvogëlimin e ndikimit do të bëhet lagia e rrugëve dhe sipërfaqeve punuese, mirëmbajtja e rregullt e makinerive dhe kontrolli i pluhurit gjatë përpunimit dhe transportit të materialit.



	4.3. 
	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse
	Në gurthyesin e “BARDHI SG” Sh.p.k., burimet difuzive të emisioneve lidhen kryesisht me nxjerrjen, thyerjen dhe fraksionimin e gurit gëlqeror, si dhe me ngarkimin, deponimin dhe transportin e materialit. Emisioni kryesor është pluhuri (TSP(Totali I grimcave të shpërndara në ajër), PM10 dhe PM2.5), i cili mund të përhapet në ajër, veçanërisht gjatë periudhave të thata dhe me erë.

Për kontrollin e emisioneve difuzive do të aplikohet lagia e rrugëve dhe sipërfaqeve të punës, kufizimi i shpejtësisë së automjeteve dhe mirëmbajtja e rregullt e pajisjeve të gurthyesit.



	4.4.
	Pajisjet për trajtimin e gazrave shkarkuese
	Paisjet  për trajtimin e gazrave të liruara nga makineria në fushën operacionale duhet të kontrollohen gjat përgatitjes  së makinerisë për tju nënshtruar kontrollimit teknik në fazën e regjistrimit të automjeteve.



	4.5.
	Pajisjet për depluhërim
	Në gurthyes, emetimet e gazrave shkarkues krijohen kryesisht nga makineritë dhe automjetet me motorë me djegie të brendshme. Pajisjet do të mirëmbahen rregullisht dhe do të përdoren në gjendje të rregullt teknike, me qëllim të minimizimit të emetimeve të CO, NOx, SO₂ dhe CO₂.

Për reduktimin e pluhurit nga procesi i thyerjes dhe fraksionimit do të përdoren sisteme për spërkatje dhe lagie me ujë, ndërsa makineritë dhe automjetet do të jenë të pajisura me sistemet përkatëse të kontrollit të emetimeve sipas specifikimeve të prodhuesit.



	4.6.
	Monitorimi i emisioneve
	Monitorimi i emisioneve në gurthyesin e “BARDHI SG” Sh.p.k. do të përqendrohet kryesisht në pluhurin (TSP(Totali I grimcave të shpërndara në ajër), PM10 dhe PM2.5) dhe emetimet nga makineritë dhe automjetet. Kontrolli do të bëhet përmes vëzhgimit të rregullt të pluhurit, mirëmbajtjes së pajisjeve dhe monitorimit sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi.

Në rast të rritjes së emisioneve, do të ndërmerren masa korrigjuese, si spërkatja  e rrugëve dhe sipërfaqeve të punës, pastrimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve, si dhe kontrolli i gjendjes teknike të makinerive dhe automjeteve.



	4.7.
	Monitorimi i emisioneve të cilësisë së ajrit
	Për të pasur një kontrollë mbi cilësinë e ajrit në ambientet ku punohet kompania ka bërë një raport mbi sasinë e pluhurit të depozituar dhe të njejtin do ti ja bashkangjesim këtijë aplikacioni.

	4.8
	Raportimet
	Kompania “BARDHI SG” Sh.p.k. do të mbajë evidencë për emisionet dhe masat e ndërmarra për mbrojtjen e cilësisë së ajrit. Rezultatet e monitorimit, kontrollet e pajisjeve dhe rastet e tejkalimit të vlerave të lejuara do të dokumentohen dhe, sipas kërkesave ligjore, do t’u raportohen institucioneve kompetente.

Raportimi do të përfshijë edhe masat korrigjuese të ndërmarra për reduktimin e pluhurit dhe emisioneve nga makineritë dhe automjetet.



	4.9.
	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ajër
	Për zvogëlimin e ndikimeve në cilësinë e ajrit nga aktiviteti i gurthyesit të “BARDHI SG” Sh.p.k., do të zbatohen këto masa:

· Spërkatja periodike e rrugëve dhe sipërfaqeve të punës për reduktimin e pluhurit.

· Mirëmbajtja e rregullt e makinerive dhe automjeteve.

· Kufizimi i shpejtësisë së automjeteve brenda zonës së aktivitetit.

· Mbulimi i ngarkesave gjatë transportit të materialit të imët.

· Kontrolli dhe pastrimi i rregullt i pajisjeve të thyerjes dhe fraksionimit.

· Shmangia e punës së panevojshme të motorëve në gjendje të palëvizshme.

· Monitorimi periodik i pluhurit dhe, sipas nevojës, marrja e masave korrigjuese.



	2. UJI


	5.1.
	Të dhënat për shfrytëzimin e ujit


	spërkatja e rrugëve dhe sipërfaqeve të punës me ujë; 

spërkatja e materialit gjatë përpunimit; 

sistemi i spërkatjes me ujë për kontrollin e pluhurit.
Uji përdoret gjithashtu për nevoja sanitare të punëtorëve. Sasia e ujit do të varet nga intensiteti i aktivitetit, kushtet atmosferike dhe numri i punëtorëve. Përdorimi i ujit do të bëhet në mënyrë racionale, duke shmangur shfrytëzimin e panevojshëm dhe humbjet.

Uji për qëllime teknologjike do të sigurohet nga burimi i përshtatshëm i furnizimit të përcaktuar nga operatori, ndërsa uji për lagien e sipërfaqeve do të përdoret sipas nevojës, veçanërisht gjatë periudhave të thata.

	5.2.
	 Të dhënat për shkarkimin e ujrave, shkarkimet e ujrave sipërfaqësorë apo në rrjetin e kanalizimit
	Nuk ka një veprim të tillë 

	5.3.
	Ndikimet në ujë
	Aktiviteti i gurthyesit të “BARDHI SG” Sh.p.k. nuk pritet të ketë ndikim të rëndësishëm në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, pasi procesi i përpunimit të gurit gëlqeror nuk gjeneron shkarkime të drejtpërdrejta industriale.

Ndikimet potenciale mund të lidhen me rrjedhjet aksidentale të karburanteve dhe vajrave nga makineritë, si dhe me bartjen e materialeve të imëta nga reshjet atmosferike. Për parandalimin e ndotjes do të bëhet mirëmbajtja e rregullt e makinerive, kontrolli i rrjedhjeve dhe menaxhimi i sigurt i karburanteve dhe vajrave.

Uji i përdorur për spërkatjen e rrugëve dhe sipërfaqeve të punës do të përdoret në mënyrë racionale, me qëllim të kontrollit të pluhurit dhe pa shkaktuar shkarkime të pakontrolluara në ujërat përreth.

	5.4.
	Emisionet e ujërave të  ndotura -  treguesi i emisioneve kryesor
	Në aktivitetin e gurthyesit të “BARDHI SG” Sh.p.k., nuk priten ujëra të ndotura nga procesi teknologjik i përpunimit të gurit gëlqeror. Ujërat që mund të gjenerohen janë kryesisht ujërat sanitare nga përdorimi i objekteve sanitare dhe ujërat atmosferike nga reshjet.

Treguesit kryesorë potencialë të ndotjes janë (materiet e suspenduara), vajrat dhe yndyrat, të cilat mund të paraqiten në rast të rrjedhjeve aksidentale nga makineritë ose shpëlarjes së sipërfaqeve të punës.

Ujërat e ndotura do të menaxhohen në mënyrë të kontrolluar, duke parandaluar shkarkimin e tyre të drejtpërdrejtë në ujërat sipërfaqësore ose nëntokësore.



	5.5.
	Trajtimi i ujërave të ndotura


	Në aktivitetin e gurthyesit nuk gjenerohen ujëra të ndotura teknologjike në sasi të konsiderueshme. Uji i përdorur për spërkatjen e rrugëve dhe sipërfaqeve të punës shërben kryesisht për kontrollin e pluhurit dhe pjesa më e madhe humbet përmes infiltrimit dhe avullimit.

Ujërat sanitare do të menaxhohen përmes sistemit të përshtatshëm sanitar, ndërsa ujërat atmosferike do të drejtohen në mënyrë të kontrolluar, duke parandaluar bartjen e materialeve të imëta dhe ndotësve drejt ujërave sipërfaqësore.

Në rast të rrjedhjeve aksidentale të karburanteve ose vajrave, do të merren masa të menjëhershme për izolimin e zonës, mbledhjen e materialit të kontaminuar dhe largimin e tij për trajtim ose asgjësim nga operatorë të autorizuar.



	5.7.
	Raporimi


	Kompania do të mbajë evidencë për përdorimin dhe menaxhimin e ujërave gjatë aktivitetit të gurthyesit. Do të dokumentohen sasitë e ujit të përdorur për spërkatjen e rrugëve dhe sipërfaqeve të punës, si dhe çdo rast i rrjedhjeve ose ndotjeve aksidentale.

Në rast të ndonjë ndikimi në ujërat sipërfaqësore ose nëntokësore, do të ndërmerren masa të menjëhershme korrigjuese dhe do të njoftohen institucionet kompetente, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi.



	5.8
	Lejet për shfrytëzim të ujit
	Nuk ka nevojë për leje ujore

	5.9
	Leje Ujëore për shkarkimin e ujërave të ndotura
	Nuk ka ujra të ndotura

	5.10
	Masat për zvoglimin e ndotjes së ujrave
	Për parandalimin dhe zvogëlimin e ndotjes së ujërave nga aktiviteti i gurthyesit të “BARDHI SG” Sh.p.k., do të zbatohen këto masa:

· Kontrolli dhe mirëmbajtja e rregullt e makinerive për parandalimin e rrjedhjeve të vajrave dhe karburanteve.

· Ruajtja e karburanteve dhe vajrave në vende të sigurta dhe të izoluara.

· Ndalimi i shkarkimit të mbetjeve dhe ujërave të ndotura në tokë ose në ujërat sipërfaqësore.

· Menaxhimi i kontrolluar i ujërave atmosferike dhe parandalimi i bartjes së materialeve të imëta jashtë zonës së aktivitetit.

· Përdorimi racional i ujit për spërkatjen e rrugëve dhe sipërfaqeve të punës.

· Në rast të derdhjeve aksidentale, ndotësi do të mblidhet menjëherë dhe materiali i kontaminuar do të largohet dhe menaxhohet nga operatorë të autorizuar.

· Monitorimi periodik i gjendjes së ujërave në rast se paraqitet rrezik potencial për ndotje.



	ZHURMA 

	6.1
	Burimet 
	Zhurma e gjeneruar gjatë zhvillimit të aktivitetit të përpunimit të gurit gëlqeror vjen kryesisht nga pajisjet teknologjike, makineritë ngarkuese, ekskavatorët dhe automjetet transportuese. Këto burime të zhurmës janë të karakterit kryesisht lokal dhe lidhen drejtpërdrejt me procesin e nxjerrjes, thyerjes, fraksionimit, ngarkimit dhe transportit të materialit.

Duke marrë parasysh përdorimin e pajisjeve teknologjike bashkëkohore, mirëmbajtjen e tyre të rregullt dhe largësinë e lokacionit të gurthyesit nga zonat e banuara, ndikimi i zhurmës në receptorët e ndjeshëm pritet të jetë i kufizuar. Gjithashtu, karakteri afarist i zonës dhe prania e aktiviteteve të tjera ekonomike kontribuojnë në faktin se zhurma e gjeneruar nga aktiviteti nuk pritet të paraqesë ndikim të rëndësishëm në zonat e banuara përreth.


	6.2
	Kontrolli dhe matjet 
	Kontrolli i zhurmës në gurthyesin e “BARDHI SG” Sh.p.k. do të realizohet përmes inspektimeve periodike dhe, sipas nevojës, matjeve të nivelit të zhurmës në kufirin e lokacionit dhe në pikat më të afërta të receptorëve të ndjeshëm. Pajisjet dhe makineritë do të mirëmbahen rregullisht për të parandaluar zhurmën e panevojshme.

Në rast të tejkalimit të niveleve të lejuara, do të ndërmerren masa korrigjuese, si kufizimi i kohës së punës, mirëmbajtja e pajisjeve dhe përdorimi i masave mbrojtëse ndaj zhurmës.

Do ta japim në formë tabelare nivelin e zhurmës në raport me distancën, nëse është e nevojshme kompania është e gatshme që të bëjë matjen e nivelit të zhurmës duke i ju referuar tabelës krahasuese me parametra të lejuar të nivelit të zhurmës në raport me distancën.

Zhurma

                        Distanca(m)

10

50

100

500

90dB-niveli

Për paisje moderne

59

45

39

25

Vlerat e paraqitura janë vlera të vlerësuara të nivelit të zhurmës në distanca të ndryshme nga burimi dhe mund të ndryshojnë në varësi të llojit të pajisjes, terrenit, barrierave fizike dhe kushteve atmosferike.


	6.3
	Raportimet
	Siq  u cek më lartë kjo zonë është e karakterit të përzier industrial dhe se zhurma nuk paraqet problem për rrethinën sepse edhe objektet tjera rrethuese janë objekte afariste prodhuese , prandaj kompania nuk ka nevojë për raportime të posaqme të cilat i ka bërë dhe do ja bashkangjesim aplikacionit.




	3. TOKA

	7.1
	Ndikimet në tokë
	Gjatë zhvillimit të aktivitetit të gurthyesit të “BARDHI SG” Sh.p.k., gjenerohen lloje të ndryshme të mbeturinave, kryesisht gjatë mirëmbajtjes dhe riparimit të makinerive, pajisjeve teknologjike dhe mjeteve të transportit, si dhe nga aktiviteti i përditshëm i punëtorëve.

Mbeturinat kryesore përfshijnë vajrat dhe lubrifikantët e përdorur, filtrat, pjesët metalike, materialet e dëmtuara, ambalazhet, si dhe mbeturinat komunale organike dhe joorganike të krijuara nga punëtorët. Këto mbeturina, nëse nuk menaxhohen në mënyrë të kontrolluar, mund të shkaktojnë ndotje të tokës, ujërave dhe mjedisit përreth.

Një ndikim veçanërisht të rëndësishëm paraqet derdhja aksidentale e vajrave lubrifikues, karburanteve dhe substancave të tjera të ngjashme. Depërtimi i tyre në tokë mund të ndikojë negativisht në cilësinë e tokës dhe, në rast të infiltrimit, edhe në ujërat nëntokësore. Për këtë arsye, këto materiale duhet të ruhen në kushte të sigurta dhe të menaxhohen si mbetje të veçanta.

Për minimizimin e ndikimeve do të bëhet grumbullimi, ndarja dhe ruajtja e përkohshme e mbeturinave në hapësira të përshtatshme. Vajrat e përdorura, filtrat dhe materialet e kontaminuara do t'u dorëzohen operatorëve të licencuar për trajtim ose menaxhim të mëtejshëm.

Në rast të derdhjeve aksidentale, zona do të izolohet menjëherë, materiali i kontaminuar do të mblidhet dhe do të largohet në mënyrë të sigurt. Në këtë mënyrë synohet parandalimi i ndotjes së tokës, ujërave dhe ekosistemit përreth, si dhe menaxhimi i mbeturinave në përputhje me kërkesat mjedisore në fuqi.

	7.2
	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë
	Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve në tokë gjat kryerjes së punëve operacionale, në kompani do të ndërmerren këto masa:

· Masa bimore e larguar pas përfundimit të punës do të kthehet konform projektit të rikultivimit të hartuar në Institutin e Pylltarisë së Kosovës në Pejë

· Janë ndërmarrë masa që vajrat e makinave dhe të pajimeve tjera të mos derdhen në tokë.

· Nëse për shkak të ndonjë avarie në fazën e prodhimit duhet bërë largimi i vajit nga ndonjë makinë, atëherë duhet patur kujdes që vaji të derdhet në ndonjë enë jo ujëlëshuese e cila duhet të vendoset nën makinën e cila riparohet. 

· Të gjitha mbeturinat e ngurta që krijohen në lokalitet gjatë proçesit të prodhimit, grumbullohen dhe të klasifikohen sipas llojit: si p.sh. ato metalike të grumbullohen në vende të posaçme e më pastaj ti shiten kompanive të licencuara për ripërpunimin e tyre kurse ato që mbeten për nevojat e Kompanisë të vendosen nëpër kontenjer të veçant në mënyrë që të mos jenë shkaktar të ndotjes së ambientit.

· Mbeturinat e lëngëta që krijohen me rastin e ndrrimit të vajrave nëpër makina vendosen nëpër kontejner të veçant, e më pas tu jepen kmpanive të licencuara të cilat merren me riciklimin e tyre.



	7.3
	Përshkrimi i rehabilitimit të zonës pas përfundimit të aktivitetit


	Rikultivimi i hapësirës ku është prodhuar , trajtohet në përputhje me kërkesat bashkohore të mbrojtjes dhe rikultivimit të mjedisit, të cilat trajtohen si një prioritet i rëndësishëm edhe në këtë lokalitet ku zhvillohet aktiviteti prodhues. Nga proqeset teknologjike për prodhimin e frakcioneve të zallit do të krijohen substrate që i takojnë kategorisë së tokave të dëmtuara d.m.th substrate të pa përshtatshme për rikultivim. Substratet me përbërës të mbetjeve të rërës të degraduar, që pa tjeter duhet ti nënshtrohen rehabilitimit gjerë në masën e përmirësimit të pjesërishëm të vetive të tyre dhe krijimit ose zëvendësimit të tijë me ate të rrethinës ashtu që të krijohet një substrat produktiv i përshtatshëm për rikultivimin bujqësorë dhe ate malorë. Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshinë revitalizimin në tërsi të hapësirave të shfrytëzuara dhe dëmtuara nga punimet prodhuese. 

Zgjedhja  e modelit të rikultivimit varet nga:

Qëllimi i rikultivimit- i cili ndikon që pas përfundimit të punimeve operacionale,sipërfaqeve të degraduara prapë tu kthehet funksioni i tyre primar (prodhimi i biomasës), dhe kështu zvoglohet ndikimi negativ i këtijë  projekti në ekosistem.Planifikimi i shfrytëzimit të tokës-planifikohet që toka në lokalitetet e gurëthyesit të rikultivohet duke iu përshtatur gjendjes së përafërt me ate të rrethit. Rikultivimi është i lidhur me aktivitetet prodhuese, përkatësisht përfundimin e punëve dhe shpalljen e zonës operative  të mbyllur.

Të gjitha aktivitetet e lartëshënuara synojnë objektivat e rikultivimit që kanë këto qëllime:

· Prodhimin e biomasës

· Rehabilitimin e peisazhit dhe kthimin e pamjes vizuele në harmoni me formën relefore të terenit.

· Kthimin e profilit pedologjik të tokës së degraduar me rastin e punimeve operacionale.

· Zgjërimi i kapacitetit filtrues natyror të ajrit.

· Mveshja i sipërfaqeve gjveshura si pasojë e punimeve operacionale.

· Krijimin e një pejsazhi të bukur, të përafërt me ate të natyrës për rreth.


	4. MENAXHIMI I MBETURINAVE 

	8.1
	Përshkrimi i llojit të mbeturinave dhe klasifikimi sipas katalogut shtetëror të mbeturinave 
	Gjatë aktivitetit të shfrytëzimit dhe përpunimit të gurit gëlqeror nga “BARDHI SG” Sh.p.k., në ZK Samadrexhë – Suharekë, gjenerohen mbeturina nga procesi i mirëmbajtjes së makinerive, transportit dhe aktivitetit të përditshëm të punëtorëve. Këto mbeturina klasifikohen sipas llojit dhe origjinës, në përputhje me Katalogun Shtetëror të Mbeturinave.
Lloji i mbeturinës

Kodi

Klasifikimi / Përshkrimi

Vajra motorikë dhe lubrifikues të përdorur

13 02 05*

Vajra minerale motorikë, transmisioni dhe lubrifikues të përdorur

Filtra të vajit

16 01 07*

Filtra të vajit

Materiale dhe pjesë metalike të mbeturinave

16 01 17

Metale me ngjyra të hekurit

Ambalazh plastik

15 01 02

Ambalazhe prej plastike

Ambalazh letre dhe kartoni

15 01 01

Ambalazhe prej letre dhe kartoni

Mbeturina komunale të përziera

20 03 01

Mbeturina komunale të përziera

Mbeturina organike

20 01 08

Mbeturina biodegraduese të kuzhinave dhe restoranteve

Materiale të kontaminuara me vajra

15 02 02*

Absorbues, materiale filtruese, lecka dhe veshje mbrojtëse të kontaminuara me substanca të rrezikshme

Goma të përdorura

16 01 03

Goma të përdorura

Shënim: Mbeturinat e shënuara me simbolin (*) konsiderohen mbeturina të rrezikshme dhe duhet të grumbullohen, ruhen dhe dorëzohen veçmas te operatorët e licencuar për menaxhimin e tyre. Mbeturinat e tjera do të ndahen sipas llojit dhe do të dorëzohen për riciklim, trajtim ose largim të kontrolluar, sipas mundësive dhe kërkesave ligjore.

për qëllime afariste.



	8.2
	Përshkrimi i magazinimit  apo deponimit të mbeturinave
	Mbeturinat e krijuara gjatë aktivitetit të kompanisë, do të grumbullohen dhe ruhen në mënyrë të kontrolluar, sipas llojit dhe karakteristikave të tyre. Në hapësirat e punës do të vendosen kontejnerë dhe enë të përshtatshme për mbeturinat komunale, metalike, plastike, letër/karton dhe llojet e tjera të mbeturinave.

Vajrat e përdorura, filtrat dhe materialet e kontaminuara me vajra do të ruhen veçmas, në enë të mbyllura dhe rezistente ndaj rrjedhjeve, në një hapësirë të mbrojtur dhe me bazament të papërshkueshëm, për të parandaluar ndotjen e tokës dhe ujërave.

Mbeturinat e riciklueshme do të ndahen sipas llojit dhe, kur të krijohen kushtet, do t'u dorëzohen operatorëve të autorizuar për riciklim. Mbeturinat e rrezikshme do t'u dorëzohen operatorëve të licencuar për menaxhimin e mbeturinave të rrezikshme, ndërsa mbeturinat komunale do të largohen përmes sistemit të autorizuar të grumbullimit.

Në lokacion nuk do të lejohet djegia, hedhja e pakontrolluar apo depozitimi i mbeturinave jashtë hapësirave të përcaktuara. Hapësirat e magazinimit do të mbahen të pastra dhe do të kontrollohen rregullisht nga personi përgjegjës për menaxhimin e mbeturinave.



	8.3
	Përshkrimi për trajtim, përpunim dhe riciklimi të mbeturinave


	Gjatë aktivitetit të kompanisë mbeturinat do të menaxhohen sipas llojit dhe karakteristikave të tyre, me qëllim të zvogëlimit të ndikimit në mjedis. Mbeturinat e krijuara nga mirëmbajtja e makinerive dhe aktiviteti i përditshëm do të grumbullohen, ndahen dhe magazinohen veçmas.

Mbeturinat metalike, plastike, letër dhe karton do të ndahen në burim dhe, kur është e mundur, do të riciklohen ose dorëzohen te operatorët e autorizuar për riciklim. Vajrat e përdorura, filtrat dhe materialet e kontaminuara me vajra do të trajtohen si mbeturina të veçanta dhe do t'u dorëzohen operatorëve të licencuar për trajtim dhe menaxhim të mëtejshëm.

Mbeturinat komunale do të grumbullohen në kontejnerë të përshtatshëm dhe do të largohen përmes shërbimeve të autorizuara të menaxhimit të mbeturinave. Në lokacion nuk do të bëhet djegia, groposja apo depozitimi i pakontrolluar i mbeturinave.

Në kuadër të aktivitetit do të synohet zvogëlimi i sasisë së mbeturinave në burim, ripërdorimi dhe riciklimi i materialeve të përshtatshme, duke respektuar kërkesat e legjislacionit në fuqi për menaxhimin e mbeturinave.



	8.4.
	Dërgimi për trajtim dhe riciklim të operatori tjetër- kontratë me kompaninë e Licencuar


	Mbeturinat e krijuara gjatë aktivitetit të kompanisë “BARDHI SG” Sh.p.k. do të ndahen dhe magazinohen sipas llojit. Mbeturinat e riciklueshme dhe ato të rrezikshme, si vajrat e përdorura, filtrat dhe materialet e kontaminuara, do t’u dorëzohen operatorëve të licencuar për trajtim, përpunim dhe riciklim, në bazë të kontratave përkatëse.

Dorëzimi do të evidentohet përmes dokumentacionit përkatës, duke përfshirë sasinë, llojin e mbeturinave dhe destinacionin e tyre, me qëllim sigurimin e gjurmueshmërisë dhe menaxhimit të sigurt të mbeturinave.



	8.5.
	Plani për menaxhimin e mbeturinave
	Kompania “BARDHI SG” Sh.p.k., në ZK Samadrexhë – Suharekë, do të zbatojë planin për menaxhimin e mbeturinave me qëllim të parandalimit dhe minimizimit të ndikimeve negative në mjedis. Mbeturinat do të grumbullohen, ndahen, magazinohen dhe dorëzohen në mënyrë të kontrolluar, sipas llojit dhe karakteristikave të tyre.

Mbeturinat metalike, plastike, letër/karton dhe mbeturinat e tjera të riciklueshme do të ndahen në burim dhe do t’u dorëzohen operatorëve të autorizuar për riciklim. Vajrat e përdorura, filtrat dhe materialet e kontaminuara do të ruhen veçmas në kushte të sigurta dhe do t’u dorëzohen operatorëve të licencuar për trajtim.

Kompania do të mbajë evidencë për sasinë, llojin, magazinimin dhe dorëzimin e mbeturinave, duke ruajtur dokumentacionin përkatës. Në lokacion ndalohet djegia, groposja dhe depozitimi i pakontrolluar i mbeturinave.

Plani do të zbatohet përmes kontrollit të rregullt të hapësirave të magazinimit, trajnimit të punëtorëve dhe zbatimit të masave parandaluese, me synim zvogëlimin e gjenerimit të mbeturinave, rritjen e riciklimit dhe mbrojtjen e tokës, ujërave dhe mjedisit përreth.



	i. 
	 Raportimi
	Kompania “BARDHI SG” Sh.p.k. do të mbajë evidencë të rregullt për mbeturinat e gjeneruara gjatë aktivitetit, duke përfshirë llojin, sasinë, mënyrën e magazinimit, trajtimit, riciklimit dhe destinacionin përfundimtar.

Për mbeturinat e dorëzuara te operatorët e licencuar do të ruhen kontratat, dëshmitë e pranimit dhe dokumentet përkatëse. Të dhënat do të përditësohen dhe, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, do t’u raportohen institucioneve kompetente.

Në rast të incidenteve, derdhjeve aksidentale ose menaxhimit jo të rregullt të mbeturinave, do të ndërmerren masa të menjëhershme korrigjuese dhe do të bëhet evidentimi i rastit.



	5. RREZIKU NGA AKSIDENTET



	9.1.
	Plani për pengimin e aksidenteve në rast të rrezikut/ plani i intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm
	Gurthyesi dhe mekanizmi punues është i mirëmbajtur si dhe nën mbikqyerjen e stafit profesional që punon në kuadër të kësaj kompanie. Pasi në lokalitetin ku prodhohen frakcionet e gurit nuk kemi të bëjmë me materie të rrezikshme për mjedisin, atëherë rreziqet e mundshme që mund të ndodhin në  vend pune mund të jenë të natyrës së ndryshme gjatë proçeseve teknologjike si:

· Gjatë proçesit të mbushjes së autocisternës me ujë.

· Gjatë transportit të gurëve nga fusha e shfrytëzimit

· Gjatë riparimeve  dhe mirëmbajtjes

· Gjat deponimit të frakcioneve nëse ka rezerva të mbetura përkohësisht në kompani.



	9.2.
	Përdorimi i substancave të rrezikshme kimike dhe preparateve, planifikimi i masave për zëvendësimin e tyre
	Gjatë aktivitetit të “BARDHI SG” Sh.p.k., në ZK Samadrexhë – Suharekë, përdorimi i substancave kimike të rrezikshme do të jetë i kufizuar dhe kryesisht lidhet me karburantet, vajrat lubrifikuese, yndyrat dhe produktet e mirëmbajtjes së makinerive dhe pajisjeve teknologjike.

Këto substanca do të ruhen dhe përdoren në mënyrë të kontrolluar, në hapësira të përshtatshme dhe të mbrojtura, duke respektuar udhëzimet e prodhuesit dhe kërkesat e sigurisë. Do të merren masa për parandalimin e rrjedhjeve dhe derdhjeve aksidentale, ndërsa punëtorët do të informohen për mënyrën e sigurt të përdorimit dhe ruajtjes së tyre.

Kompania do të synojë zvogëlimin gradual të përdorimit të substancave të rrezikshme, përmes përdorimit racional dhe përzgjedhjes së produkteve me rrezik më të ulët për mjedisin dhe shëndetin e punëtorëve. Gjatë mirëmbajtjes do të shqyrtohet mundësia e zëvendësimit të vajrave, lubrifikantëve dhe preparateve me produkte më pak të rrezikshme, kur këto janë teknikisht të përshtatshme.

Në rast të mundësisë teknike dhe ekonomike, substancat me karakteristika më të rrezikshme do të zëvendësohen me produkte me toksicitet më të ulët, më të biodegradueshme ose me ndikim më të vogël në mjedis. Gjithashtu, do të bëhet mirëmbajtja parandaluese e makinerive për të zvogëluar konsumin dhe mundësinë e rrjedhjeve të vajrave dhe karburanteve.

Mbeturinat e krijuara nga këto substanca, si vajrat e përdorura, filtrat dhe materialet e kontaminuara, do të grumbullohen veçmas dhe do t’u dorëzohen operatorëve të licencuar për trajtim dhe menaxhim, në përputhje me kërkesat ligjore.



	9.3.
	Masat për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave
	Për evitimin e rreziqeve nga aksidentet gjat bluarjes së gurëve duhet: 

· Është bërë plani i mbrojtjes nga zjarri.

· lokaliteti i fabrikës është i thurur.

· Jan marrur të gjitha masat e sigurisë në përputhje me ligjin për siguri në punë, mbrojtjë të shëndetit të punëtorëve dhe mjedisit në punë.



	9.4.
	Raporti mbi gjendjen e sigurisë
	Për monitorimin dhe raportimin e ndikimeve direkte të aktiviteteve prodhuese, të proqeseve teknologjike, duke u bazuar në vlerësimet e ndikimit në mjedis të cilat janë ndikimi në tokë, në ajër dhe ujë të cilat do të ishin minimale pas marrjes së masve për zvogëlimin e këtyre ndikimeve.

Për këtë  arsye parashihet një program monitorues për për të raportuar mbi gjendjen e sigurisë lidhur me  bluarjen dhe seperimin e gurit. Monitorimi i ajrit, ujit dhe zhurmës bëhet me marrjen mostrave dhe kryerjen e analizave në institute adekuate dhe të raportohen në ministri të mjedisit dhe planifikimit hapsinorë sipas kërkesës së tyre.



	9.5.
	Plani për mbrojtjen nga zjarri
	· Ambientet e kompanisë “ BARDHI SG ” janë të pajisura me aparatet për shuarjen e zjarreve si preventivë në rast të ndojë aksidenti . Për shuarjen e zjarrit të përdoren aparatet mobile  zjarrfikëse janë të vendosura në vendet ku do të jenë më efikas  si dhe ne hapësirat prodhuese. Zakonisht vendosen dy aparate mobile  zjarrfikëse të tipit  (S9) dhe një arkë me rërë. 

· Është i rregulluar sistemi pajisjeve kundër zjarrit me anë të ujit dhe të  sigurohen aparatet me  mjete kimike si dhe enët me rërë.

· Shiritat transportues janë siguruar me rrethoja metalike anësore. 

· Oborri i fabrikës është i thurur mirë nga të gjitha anët dhe i kontrolluar mirë  24 orë/ditë me qëllim të minimizimit të paraqitjes së ndonjë aksidenti të mundshëm.

	6.   MASAT NË RASTET E PUNES JO STABILE TË IMPIANTIT


	10.1.
	Ndërprerja momentale e punës së impiantit
	Në rast të ndërprerjes momentale të punës së gurthyesit të “BARDHI SG” Sh.p.k., procesi teknologjik do të ndalet në mënyrë të kontrolluar dhe të sigurt. Do të ndërpriten pajisjet e thyerjes, fraksionimit dhe transportit, ndërsa makineritë do të vendosen në gjendje të sigurt. 

Gjatë ndërprerjes do të kontrollohen pajisjet, instalimet dhe hapësirat e punës për të identifikuar defekte, rrjedhje të mundshme të karburanteve ose vajrave dhe burime të tjera të rrezikut. Në rast të defekteve teknike, punimet do të rifillojnë vetëm pas eliminimit të tyre. 

Nëse ndërprerja shkaktohet nga kushte të pafavorshme atmosferike, avari teknike ose incidente mjedisore, do të ndërmerren masat përkatëse për parandalimin e ndotjes së ajrit, tokës dhe ujërave. Rifillimi i aktivitetit do të bëhet vetëm pasi të jenë krijuar kushtet e sigurta për punë.



	10.2.
	Ndërprerja e punës
	Te ndërprerja e punës mundë të vie përshkak të mos përmbushjes së detyrimeve ligjore të kompanisë karshi institucioneve shtetëtore të cilave ju obligohet. Këtu hynë skadimi i Licencës së shfrytëzimit, skadimi i kontratës së pylltarisë nëse ngastra është pronë e Agjencionit të Pylltarisë së Kosovës. Te ndërprerja e punës mundë të vie edhe përshkak të anomalive gjeologjike që në momente të caktuara për shkak të fenomeneve të ndryshme që kan ndodhur në kohë, kan ndikuar që cilësia e lëndës minerale nuk i përshtatet kërkesave të klientëve për të cilët punon kompania.

	11.Ndikimi i mundshëm i ndotjes në shëndetin e njeriut



	· Në rast të mos funksionimit të të depluhërimit  në gurthyes (sistemi i spërkatjes me ujë). Bëhet mbikëqyrje e rregullt dhe menaxhim sa më i mirë gjatë  procesit te prodhimit të frakcioneve të gurit.

· Ndalohet deponimi i  mbeturinave dhe mbetjeve nga mbeturinat , si mbeturinat e rrezikshme  në mënyrë të pakontrolluar në hapësirat e kompleksit të gurëthyesit që nuk janë të dedikuar për deponimin e tyre .

· Ndalohet dhezja e mbeturinave të lëngëta dhe të ngurta brenda lokacionit.

· Pronari është i detyruar të mbanë evidencën dhe ruan shënimet për dërgimin e tyre ne qendrat e licencuara për  riciklim, për sasinë dhe llojin e   mbeturinave të seleksionuara, dhe sasinë dhe llojin e mbetjeve nga mbeturinat, me qëllim qe të vërtetohet dalja e mbeturinave ne këtë lokacion(vendi për grumbullimin e mbeturinave).

· Evidenca dhe shënimet duhet të mbahen sipas rekomandimeve që jepen ne Ligjin për  Mbeturina      Nr. 02/L-30 dhe Udhëzimeve administrative për mbeturina  relevante të hartuara sipas rekomandimeve nga Ligjin për  Mbeturina      Nr. 02/L-30.


Personi pergjegjes per mjedis
                                                                     Personi pergjegjes i kompanise 

       ---------
-                        -----------

        Nenshkrimi                                                                                                        Nenshkrimi


---------------------------
    ----------------------------------------

Shtojca 3

Formulari i kerkeses per vazhdimin e lejes mjedisore

	Emri i kompanise
	  “BARDHI SG” Sh.p.k.

	Lloii i veprimtarise

Vendi ku zhvillon veprimtarine
	  Seperim /Thermim 

	
	  Samadrexhë

	Emri, mbiemri dhe nenshkrimi i personit pergjegjes i kompanise

Adresa
	  Muhamet Sinani

	
	Rr Qendrea Podujeve

	Telefoni , fax, e-mail
	 049 999 299  

	Emri dhe mbiemri i personit kontaktues peri:,iegjes per mjedis

Adresa
	Muhamet Sinani

 

	
	Podujevë

	Telefoni, fax, e-mail
	049 999 299  

	Numri i vendimit te lejes mjedisore paraprake
	  16/3732/1-612/DMM

	Pershkrimi i dokumentacionit te

bashkengjitur kerkeses, perfshire numri e protokollit te dokumentit, daten e leshimit dhe skadimit
	Raporti i punuar në pes kopje + CD si dhe dokumentacioni përcjellës i kompanisë

	Fatura e pageses se tarifes per vazhdimin e lejes mjedisore

Pese (5) kopje fizike dhe nje (l) elektronike (CD).
	po

	
	

	Vlera Financiare 
	120,000.00 Euro


Materiali nga fusha e shfrytëzimit





Fortina (bunkeri)





Grila ndarëse





Thërmuesi me nofulla





               Sita vibruese





    Mullini me çekiça





16-32mm





8-16mm





4-8mm





hedhurina





0-4mm









1

