
SHTOJCA 2
	APLIKACION PËR DHËNJEN E LEJËS MJEDISORE

	1. TE DHËNAT E PËRGJITHSHME



	1.1. Të dhënat për Operatorin

	1.1.1. 
	Emri i subjektit
	“DILLI ENERGY SHPK” Prishtinë


	
	Vendi
	 “Bresanë”, KK. Dragashit


	
	Adresa
	“Bresanë”, KK. Dragashit


	
	Nr. i tel./fax
	044678897

	
	Е-mail
	Amir.milaimi@outlook.com

	1.1.2. 
	Numri i regjistrimit të biznesit, data e regjistrimit
	811372151

	1.1.3. 
	Personi kontaktues për mjedis
	Amir Milaimi

	
	Nr. i tel./fax
	044678897; 045313525

	
	Е-mail
	Amir.milaimi@outlook.com; 

	1.2.  Të dhënat për impiantin

	1.2.1. 
	Emri i impiantit
	“DILLI ENERGY SHPK” Prishtinë


	1.2.2. 
	Adresa e lokacionit të impiantit
	“Bresanë”, KK. Dragashit


	1.2.3. 
	Informatat për mjedisin- ndikimet nga kryerja e aktiviteteve
	Lokacioni në të cilin është ndërtuar dhe operon Hidrocentrali me kapacitet prej 0.31 MW është në Bresanë, KK. Dragashë. 

Komuna e Dragashit përfshin skajin më jugor të rrafshit të Dukagjinit . Në veri kufizohet me komunën e Prizrenit , në pjesën jug-lindore dhe lindore përmes majave të larta të maleve të Sharrit, kufizohet me Mqedononë, ndërs në perëndim dhe jug-perendim me shqipërinë.

Territori i komunës së Dragashit shtrihet në një sipërfaqe prej 435.25 km2 dhe zë afër 4% të sipërfaqës së së territorit të Kosovës.

Hidrocenti është ndërtuar ashtu siq është planifikuar dhe siq është paraqitur në raportin e VNM-së,. Pra, është ndërtuar në rrjedhën e lumit Shehu i Madh degë e lumit të Plavës dhe atë: vepra e marrjes (kapjes) për marrjen e ujit është ndërtuar në ngastrën kadastrale P-70604006-02752-0, numri i lëndës të Certifikatës 6-3312, zona kadastrale Bresanë, komuna e Dragashit. 

Ngastrat kadastrale ku është ndërtuar dhe është duke operuar HEC-i i Bresanës gjendët në lartësinë mbidetare 1332.5m, kursë lokacioni në të cilën është ndërtuar ndërtesa e hidrocentralit gjendët në lartësin mbidetare 1237m, e cila shihet edhe nga matjet profilit gjatësor të lumit, nëpër të cilin edhe kalon tubacioni. 

Ndërtimi i veprës së marrjes, kanalit me tubacion dhe objektit të HEC-it  në lokacionet e ngastrave të lartëcekura është e paraqitur në hartën vijues;

[image: image1.png]Ngastrat kadastrale né t& cilat planifikohet t& ndertohet hidrocentrali do t& i shenojm né
vijin:: Hidrocentrali planifikohet t€ ndértohet ne rrjedhjen e lumit Shehu i Madh degé e
lumit té Plavés dhe ate:

Vepra ¢ marrjes (kapjes) pér marrjen e ujit do t€ ndértohet né ngastrén  kadastrale me
ar. P-70604006 - 02752-0, numri 1éndés t€ Certifikatés 6-3312, zona kadastrale Bresang,
komuna e Dragashit.

Traseja gjegjsisht gypat do té vendosen né ngastrén  kadastrale nr. P-70604006 -
" 02752-0, numri 1éndés t& Certifikatés 6-3312 dhe né ngastrén  kadastrale me nr. P-
70604006 - 01880-0, numri 1éndés té Certifikatés 951-115/15, zona kadastrale Bresané,
komuna e Dragashit.

Ndértesa ¢ hidrocentralit gjegjésisht objekti i maqineris - objekti pér vendosjen e
turbinave me pajimet pércjellése pér prodhimin ¢ energjisé elektrike do t&€ ndértohet né
ngastrén  kadastrale nr. P-70604006 - 01880-0, numri [éndés t& Certifikatés 951-115/15,
zona kadastrale Bresang, komuna e Dragashit.

Lokacioni ku planifikohet té ndértohet Vepra ¢ marrjes (diga) gjendet ne lartésiné
mbidetare 1332.5 m. kurse lokacioni ku planifikohet t€¢ ndértohet ndértesa e
hidrocentralit gjendet ne lartésing mbidetare 1237m, qé shihet edhe nga matjet e profilit
gjatésor t& lumit kah kalon tubacioni ge jané t& shenuara ne dokumentacionin ¢
bashkangjitur raportit t& VNM-s. Ndértimi i veprés sé€ marrjes, kanalit me tubacion dhe
objektit & hidrocentralit ne lokacionet ¢ ngastrave té lartcekura jané t& paragitura ne

Hartén e bashkangjitur raportit t€ VNM-s.

4
4
~ &
&
5 %
\ et .
5 o 3
i t&g‘&, A
TR A & N
82 B





Ndikimet në mjedis kanë ndodhur gjatë fazës së kryerjes së punimeve dhe atë gjatë ndërtimeve vijuese: ndërtimit të digës, hapjen e kanaleve, vendosjen e gypave dhe ndërtimit të ndërtesës për vendsojen e turbinave dhe pajisjeve tjera shoëruese për prodhimin e energjisë elektrike. Por, këto ndikime kanë pasur karakter të përkohshëm dhe gjatë fazës operuese ndikimet janë pothuajse të papërfillshme.

[image: image2.png]‘/ Objekti Mak. HP_Bresane
\| Koota A 1237 m.l.m

Gypi nen presion
@ 0.55 m; L=806 m

3.2. Popullsia

Njéra nga vegorit genésore t& hapésirés sé analizuar, né kuptim t€ pércaktimit t€
ndikimeve t¢ mundshme né mjedis &shté edhe dendésia e popullatés dhe popullata.
Kéto fakte kuptimin e ploté t& tyre e kané para se gjithash pér shkak t€ nevojés q&€ €
hulumtohen hollésisht ndikimet e mundshme negative né banorét qé jetojné né
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	2.  PËRMBLEDHJE E TË DHËNAVE  MBI VEPRIMTARINË 



	1.1. Përshkrim i aktivitetit për të cilën kërkohet Leja Mjedisore


	1.1.1. 
	Skema  e  procesit teknologjik

	Vepra e marrjes (kapjes) për marrjen e ujit është në lartësin mbidetare prej 1332.50m, kurse lokacioni në të cilin është e ndërtuar ndërtesa e hidrocentralit gjendët në lartësin mbidetare 1237m , në një disnivel prej 95.50m.
[image: image3.png]3.10. Uji
Degét e lumit Plava dhe lumi Plava deri né fshatin Zym i takon kategorisé sé paré te

ndotjes (lum i pastér). Lumi Plava nga fshati Zym e deri né dalje te kufirit te komunés
pér shkak te shkarkimit te ujérave té zeza né rijedhén lumore kalon né shkallén e ndotjes

sé kategorisé II-b. Shkarkimi i ujérave t€ zeza né rrjedhet lumore pa trajtim paraprak

rrité shkallén e ndotje sé lumenjve . C’do banor shkarkon 16.46m’ ujéra te zeza.

Komuna e Dragashit shakarkon 19 Us ose brenda vitit shkarkon rreth 31160 m® (vetém
qyteza e Dragashit) ujéra té zeza t€ pa trajtuar duke llogarit g€ & gjithé banorét kané

qasje né kanalizim te gytetit dhe pa llogaritur objektet shoqérore, industriale dhe

objektet e shérbimeve t& ndryshme.

4. Pérshkrimi i Projektit
Hidrocentrali planifikohet te ndértohet, ne lartésiné mbidetare prej 1332.50 m ku

planifikohet ¢ ndértohet vepra ¢ martjes , prej nga fillon kanali i deriviacionit dhe

gypat me gjatési prej 806m, i cili pérfundon né ndértesén e hidrocentralit ne lartésing

mbidetare prej 1237m disniveli &shté 95.50m.

Veprat hidroteknike t& hidrocentralit jané:
Vepra e martjes se ujit, Dekantuesi, Kanali 1 derivacionit - Tubacioni i turbinave,

Ndértesa e centralit ; kanali i shkarkimit (largimit) t& wjit dhe Nénstacioni,

Vepra e Marrjes se Ujit -Objekti i kapjes
Vepra ¢ marrjes do t& ndértohet né shtratin e lumit Shehu i Madh degé e lumit t& Plavés

Nr., Y X

7478421.15 | 4662278.79 | P_OK
7478425.15 | 4662274.11 | P_OK
7478422.17 | 4662270.82 | P_OK
7478417.54 | 4662275.64 | P_OK

W N

Vepra éshis konstruktuar qe te lejoje martjen e sasis€ se llogaritur te ujit. Do té jeté e e pajisur
e porta e ne rastet ¢ duhura mund te ndérpritet hyrja e ujit ne kanalin e derivacionit, Lejon njé
hytje te qete te ujit ne kanalin e derivacionit. Vepra &shié e pajisur te mos lejoje futjen e
aluvioneve fundore ne tubacionin e derivacionit. Pérveg kétyre funksioneve kryesore vepra e

marrjes plotéson e gjitha kushtet ndaj te gjitha veprave hidroteknike pér soliditetin,
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Prej pikës në të cilën është bërë marrja e ujit dhe është futur në gyp ϕ 0.558m ;në një gjatësi të përgjithshme prej   L=806m.
[image: image4.png]qendrueshmerine, thjeshtésia ¢ konstniksionit dhe leht8sia e shiryt8zimit. Vepra lejon martjen e

wjit prej 0. 43 deri ne 1m3/sek.
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Lartésia e digés kusht&zohet nga pérmasat ¢ kanalit te m;njes se ujit dhe nga kushti ge te
sigurohet puna me presion e tubacioneve te derivacionit. Ne rastin tone diga ka lartési mbi
tabanit e lumit 4m. Gjerésia ne kurore &shté 3m.
pér te ménjanuar filirimin ne taban, ne bjefin e sipérm ndértohet njé panure me dhera argjilore
me trashési 80cm.
Gjatésia ne kurore e digés éshté 10m dhe prurja specifike qe kapérderdhésit gjate kalimit te
plotés éshts qo=2m3/ml.
Mbi bjefin e sipérm gjate kalimit te plotés vendoset njé lartési wi 2.15m mbi kurorén e digés.
Ky fakt kushtézon ndértimin dhe kuotén e kurorés te shpatullave anésore. pér shuarjen e
energjisé ne bjefin e poshtém ndértohet pusi i shuarjes se energjisé me gjatési 20ml.
Pusi mbaron me njé dhemb Im. Mbas pusit te shuarjes se energjisé ndértohet risberma qe

pérfagéson njé qilim gabionesh me trashési 50cm(gur lumi d > 40cm). pér te mos lejuar futjen
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Vepra është e konstruktuar dhe funksionalizuar në atë mënyrë që të lejojë marrjen e sasisë së llogaritur të ujit, për këtë është e pajisur me porta , në mënyrë që në raste të caktuara të ndërpritete hyrja e ujit në kanalin e derivacionit. Vepra është e dizajnuar në atë mënyrë që të mos lejojë hyrjen e aluvionëve fundore në tubacionin e derivacionit.
Në rastin e hidrocentralit të Bresanës lartësia e digës është kushtëzuar nga përmasat e kanalit të marrjes së ujit dhe nga kushti që të krijohet presion në tubacionin e derivacionit, dhe në këtë rast diga ka lartësi 4m, kurse gjerësia në korore është 3m.
[image: image5.jpg]



Foto 1 .Pamje nga diga 4m e lartë;;
[image: image6.jpg]



Foto 2. Pamje nga rrjedha e ujit e ndarë per te mbajtur në funksion biodiversitetin e trases.


	1.1.2. 
	Përshkrim i pajisjeve dhe fazat e procesit teknologjik
	Si funksionon hidrocentrali i Bresanës!

Hidrocentralet bëjnë  shëndrrimin e enrgjisë kinetike të ujit dhe shëndrrimin e saj nga turbina në energji mekanike. Pastaj një gjenerator i cili bënë shëndrrimin e energjisë mekanike në energjike elektrike.

Hidrocentralet ndryshojnë nga njeri tjetri për nga madhësia, nga ta të vegjël sikur ky i cili mund të furnizojë një numër të caktuar të banorëve deri tek ata me përmasa gjigantë mijëra MË/h që sigurijnë energji për miliona njerëz.

Hidrocentrali i Bresanës përbëhët nga katër përbërës kryesor/shtylla si në vijim:

· Gypi i cili është me diametër prej 0.558 fi dhe, i cili përshkon gjatësi prej 806 m dhe një disnivel prej 95.50m;
· Uji i sjellur përmes gypi në sasi mesatare prej 043m3/s  krijon energji kinetike dhe bie në turbinë dhe shëndërrohet në energji mekanike përmes rrotullimit të turbinës(turbina është e prodhuesit slloven Pelten);

Një turbinë uji është pothuajse  si një mulli me erë, përveçse energjia sigurohet nga rënia e ujit në vend të erës. Turbina konverton energjinë kinetike të ujit që bie në energji mekanike.
Gjenerator, i cili në këtë rast është Meller. E lidhur me turbinën me boshte dhe ndoshta ingranazhe, kështu që kur turbina rrotullohet shkakton që gjeneratori të rrotullohet gjithashtu. Shndërron energjinë mekanike nga turbina në energji elektrike. Gjeneratorët në hidrocentralet punojnë njësoj si gjeneratorët në llojet e tjera të termocentraleve.

Linjat e transmetimit. Në fund bëhët shpërndarja e energjisë elektrike nga hidrocentrali në shtëpi dhe biznese.

Sasia e energjisë elektrike që prodhon një hidrocentral varet nga dy faktorë:

Sa larg bie uji. Sa më larg që uji të bjerë, aq më shumë fuqi ka. Në përgjithësi, distanca që bie uji varet nga madhësia e digës. Sa më e lartë të jetë diga, aq më larg bie uji dhe aq më shumë fuqi ka. Shkencëtarët do të thoshin se fuqia e rënies së ujit është "drejtpërdrejt proporcionale" me distancën që bie. Me fjalë të tjera, uji që bie dy herë më shumë ka dy herë më shumë energji.

Sasia e ujit që bie. Më shumë ujë që bie nëpër turbinë do të prodhojë më shumë energji. Sasia e ujit në dispozicion varet nga sasia e ujit që rrjedh poshtë lumit. Lumenjtë më të mëdhenj kanë më shumë ujë të rrjedhshëm dhe mund të prodhojnë më shumë energji. Fuqia është gjithashtu "drejtpërdrejt proporcionale" me rrjedhën e lumit. Një lumë me dyfishin e sasisë së ujit të rrjedhshëm sesa një lumë tjetër mund të prodhojë dy herë më shumë energji.
Bazuar në kalkulimet e bëra rezulton që HEC-i i Bresanës mund të prodhojë 0,31 MW/h energji e mjaftueshme për te furnizuar rreth 1000 banorë.

Në ndërtesën e hidrocentralit para hyrjës së ujit në turbin, në tubacion vendoset një detektor i turbullirës, që kur sasia dhe dimensionet kalojnë vlerat e lejuara – pragun, fillojnë të bëhën të rrezikshme për turbinën, dhe jepet sinjal i alarmit, dhe me këtë puna ndërpritet.

[image: image7.jpg]



Foto 2.Pamje nga pjesa e brendshme e ndërtesës së HEC-it të Bresanës ;
Ndërtesa e hidrocentralit të Bresanës është e ndërtuar në lartësi 1237m dhë është një objekt prej 300 m2 dhe është drejtëkëndësh . Në pjesën më të madhe të objektit janë të vendosur agregatët , ndërsa në pjesën më të vogël janë të vendosur pajisjet elektrike dhe pajsijet e agregatëve dhe ndërtesa është e pajsiur me vinq me pëshë ngritje deri në 5ton.

Objekti është i ndërtuar në koordinatat vijuese:
[image: image8.png]32 | 7478355.61 4662349.17 Gy
33 | 7478363.89 4662342.62 Gy
34 1 7478379.80 4662309.42 Gy
35| 7478411.77 4662288.63 Gy
36| 7478421.15 4662278.79 Gy

Ndértesa e Hidrocentralit
Ndértesa ¢ hidrocentralit do té ndértohet né lokacionin me naltési mbidetare prej

1237m, né kordinantat.

Nr. i
pikave Y Z
61 7478079.03 4662893.65

62 7478085.68 4662886.18
63 7478091.65 4662891.51
64 7478085.00 4662898.97

Planifikohet t& ndértohet njé ndértesé me sipérfage 300m? ne 6 cilén do t& vendoset
turbina . Ndértesa e centralit do t& keté formé drejtkéndéshe.

Né& hapésirén mé t& madhe vendosén agregatet ndérsa né até t& voglén vendosen pajisjet
elekirike dhe pajisjet ¢ agregateve. Ndértesa &shté e pajisur me ving-ure me peshe
ngritje 5 ton.

Ne kéte ndértesé do t& vendoset njé turbiné me kapacitet prodhues prej 310kW,
gjithashtu ne k&€ ndértesé do t& vendosen té gjitha pajimet pércjellése pér prodhimin e
energjisé elektrike. Ne ndértesén e centralit do t& vendoset njé agregat deri tek cili uji
mbérrin pérmes tubacionit & presionit, e pastaj kthehet né rrjedhén lumore gjegjésisht
né shiratin ¢ lumit Rregullimi i turbinés &shté i dyfishté — me rrotullimin e lopatézave
tregulluese dhe rotorike.

Ne ndértesén e centralit para hyrjes ne turbine, mbi tubacion, vendoset njé detektor i
turbullirés, qe kur sasia dhe dimensionet e aluvioneve kalojn€ pragun e lejuar dhe

fillojné te béhen te rrezikshme pér turbinén, jep njé sinjal alarmi dhe puna mund te
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Në këtë ndërtesë është e vendosur turbina me kapacitetprej 310 kË, si dhe pajisje tjera përcjellëse për prodhimin energjisë elektrike.



	1.1.3.  
	Numri i orëve të punës dhe ditëve të punës gjatë javës për kryerjen e aktiviteteve 
	Numri i orëve të punës: 168 orë/javë

Numri i ditëve në javë:  7ditë/javë


	1.1.4.  
	Kapaciteti i projektuar dhe kapaciteti i realizuar
	Kapaciteti i projektuar: 0.31 MW
Kapaciteti i realizuar: maksimum 0.25 MW.;

	1.1.5. 
	Të dhënat për shfrytëzimin e lëndës së parë dhe lendeve  ndihmëse, energjisë, uji, etj.
	Sasia e ujit të shfrytëzuar për prodhim të energjisë sillet 0.43 m3/s

	1.1.6. 
	Lista e rezervuarve dhe kapaciteti i tyre
	Nuk ekziston asnjë rezervuar;


	1.1.7. 
	Lista e legjislacionit dhe udhëzimeve administrative në fuqi
	Ashtu sikurse për hartimin e VNM-se edhe për plotësimin e këtij dokumentacioni kemi konsultuar legjislacionin dhe udhëzimet administrative vendore që rregullojne c’ështjet mjedisore në vend sin ë vijim:

Ligji  për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 

Ligji për VNM Nr. 03/L-214

Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174

Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110

Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26

Ligji për ujërat e Kosovës  Nr. 04/L-147

Ligji për Kimikate Nr. 04/L-197

Ligji për mbrojtjen e ajrit     Nr. 03/L- 160

Ligji për  Mbeturina      Nr. 04/L-060

Ligji për mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102

Ligji për mbrojtjen nga zjarri Nr. 04/L-012

Udhezim Administrativ-07/2017 Leje_Mjedisore

Udhëzimi Administrativ Nr. 30/2014 për kushtet, mënyrat , parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin  e kanalizimit publik dhe në trupin ujor.



	2. TË DHËNAT PËR LOKACIONIN E IMPIANTIT



	2.1.  
	Lokacioni
	Bresanë, KK. Dragashë;

	2.1.1. 
	Numri kadastral i parcelës
	Vepra e marrjes është e ndërtuar  P-70604006-02752-0 në zonën kadastrale në Bresanë , komuna e Dragashit. Kurse, traseja e ka përshkuar ngastrën kadastrale : P-70604006-02752-0 ,  dhe ndërtesa e hidrocentralit  në të cilën janë vendosur turbinate dhe pajisjet përcjellëse për prodhimin e energjisë elektrike është ndërtuar në ngastrën me nr. P-70604006-01880-0 zona kadastrale Bresanë në komunën e Dragashit.

	2.1.2. 
	Përshkrimi i zonës dhe lokacionit të impiantit sipas hartës së bashkangjitur
	Lokacioni në të cilin është e ndërtuar dhe operon,”Hidrocentrali i Bresanës”, është një lokacion i cili pikënisjen e ka në veprën e marrjes në lartësin prej 1332.5m , kurse objketi është i ndërtuar në një lartësi 1237 m me një disnivele prej 95.50m dhe një gjatësi gypi prej 806m.

Bazuar në natyrën e projektit dhe lokacionin si dhe pozitën gjeografike në të cilën është ndërtuar dhe operon hidrocentrali, largësin e hidrocentralit nga shtëpit e banimit mbi 80m (objekti më i afërt) dhe atë është një stallë e bagëtive, kurse objektet tjera janë të gjitha mbi 100m distancë.
  [image: image9.jpg]



Foto 3. Objekti i hidrocentralit, në sfond stalla dhe pamje e pejsazhit;

Gjatë ndërtimeve punët janë menaxhuar shumë mirë, nuk ka pasur ankesa nga banorët e zonës, dhe në aspektin e ekonomik ata kanë qenë të angazhuar në ndërtimet e kryera në dhe rreth vendpunishtës.
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3.2. Popullsia
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	2.1.3. 
	Përshkrimi i lokacionit të gjitha objekteve dhe aktiviteteve të tyre në kuadër të zonës sipas hartës së bashkangjitur 
	Në kuadër të lokacionit nuk zhvillohen aktivitete tjera industriale, sepse e tërë zona është agrare, në të cilën zhvillohet aktivitete bujqësore, blegtorale dhe kohëve të fundit turizëm malor dhe atë kryesisht turizëm familjar.



	2.1.4. 
	Të dhënat mbi zonat e veçanta të mbrojtjes 
	Nga konsultimet e bëra me sektorin e mbrojtjës së natyrës dhe monumenteve natyre, rezulton se në lokacionin në fjalë dhe përreth tij nuk ekzistojnë zona të mbrojtura apo ndonjë monument natyror me vlera nën mbrojtje apo në proces.




	3. Menaxhimi i Mbrojtjes së Mjedisit



	3.1. 
	Sistemi menaxhues i mbrojtjes së Mjedisit 
	Procesi i ndërtimit të hidrocentralit, që nga marrja e ujit (kapja) përcjellja me gypa në distancë prej 806 m gjatësi deri tek objekti është i përcjellur me ndryshime drastike përgjatë gjithë rrugëtimit  që kalon. Kjo ndodh për shkak të karakterit të kryerjes së punimeve me qëllim të finalizimit të proceseve, dhe me këtë vjen deri tek fragmentimi i biodiversitetit dhe zhvendosje të faunës përgjatë trases.

Por, kjo ka vetëm karakter të përkohshëm sepse me zbatimin e sistemit menaxhues pas përfundimit të punimeve, një pjesë e dheut dhe inerteve tjera janë kthyer në trasen dhe me këtë janë krijuar kushtet për ri-gjenerim të biodiversitetit dhe ri-kthim të llojeve dhe habitateve të reja.

Projekti në fjalë nuk është përcjellur me largimin e banorëve nga zona, nuk ka pasur ndryshim në stilin e jetesës së tyre dhe nuk është përcjellur me shqetsime të theksuara gjatë kryerjes së punimeve. Andaj, as nuk është e nevojshme të merret ndonjë masë rehabilituese.
Ndoshta, ndikimi më i pashmangshëm nga ndërtimi i hidrocentralit të Bresanës është ndikimi që vie në burimin e ujit dhe vetë degën e cila është përdorur për t’u futur në gypa, 65-70%. Kjo, ka bërë që të fragmentohet rrjedha e ujit dhe njekohësisht ka shkaktuar ndikime në habitate natyrore dhe zhdukjen e specieve aquatike.
Uji i cili shkarkohet pas përdorimit në hidrocentral është më i pastërt dhe lumi është duke u përmirësuar në vazhdimësi.

Ndikimet të cilat mund të paraqiten në medium janë të gjitha nën vlerat minimale të lejuara dhe te rekomanduara nga Ligji për mbrojtjen e mjedisit  dhe ligji i VNM-s si dhe akteve tjera ligjore dhe nen ligjore  relevante.
· Bazuar në kushtet e dhëna në Pëlqmin Mjedisor të lëshuar nga MMPHI-ja me 16.10.2015, një ndër kushtët e përcaktuara ka qenë që veprae projektuar të ketë dalje portative me qëllim të lëshuarjes së elementeve të suspenduara;

· Janë respektuar të gjitha masat zbutëse gjatë fazës së ndërtimit, me qëllim të evitimit të ndotjes nga mbeturinat e ngurta, shmangien e derdhjes dhe rrjedhjeve teë pakontrolluara të vajrave;

· Respektimi i marrjes së sasisë së ujit brenda normave biologjike, në rastë të sasira të ulëta gjithmon ndërprehet puna;

· Nëse vërtetohet që sasirat e peshkut janë zvogluar, atëherë investitori do të investojë – kompensojë në harmoni me rregullat dhe ligjet respektive;

· Sasia e ujit të shfrytëzuar nga vepra e marrjes do të jetë vetëm 65-70% të prurjeve normale në cdo stinë, pjesa tjetër do të jetë si mbetje ekologjike dhë nuk do të bie nën 30-35%;

· Në rast të rrezikimit të minimumit biologjik puna e hidrocentralit do të ndërpritet, saherë që është e nevojshme;
· Pronari do të punojë në avancimin e e mbrojtjës së ekosistemit dhe atë në shtimin efondit të peshqëve, dhe aktiviteteve tjera në pajtimme rregulloret për mbrojtjen e ujrave, mjedisit dhe pejsazheve natyrore;

· I tërë pejsazhi i dëtuar përkohësisht është rehabilituar dhe pamja e tij është shumë e përafërt me pamjen fillestare;

· Janë aplikuar të gjitha masat zbutëse gjatë fazës së ndërtimeve dhe është rehabilituar e tërë traseja dhe hapsira rreth objektit të hidrocentralit;

Natyra e aktiviteteve në hidrocentrale gjatë procesit të operimit njihet si tejet miqsore për mjedisin jetsor, përkrahëse e zhvillimit të qëndrueshëm dhe me zero emisione. Andaj, me plotë të drejtë njihet si burimi alternativë më i pastërt i energjisë.

	3.1.1. 
	Raportimi 
	Deri më tëni nuk është bërë ndonjë lloj raportimi në MMPHI. Mbajtja e një mjedisi të pastërt është domosdoshmëri, për këtë kërkohet që subjekti Dilli Energy shpk të bëjë monitorimin dhe raportimin sipas ligjeve dhe kërkesave të MMPHI-së.


	4. AJRI


	4.1. 
	Pikat e burimit të emisioneve të materieve ndotëse


	Gjatë fazës së kryerjes në punimeve në vendosjen e gypit dhe në ndërtimin e objektit të hidrocentralit është paraqitur nevoja për marrjen e masave për mbrojtjen nga emisionet e e materieve ndotëse, të cilat kryesisht kanë ardhur nga makineria e angazhuar në kryerjen punimeve. Të gjitha makinerit e angazhuara kanë qenë në gjendje të mirë teknike dhe saherë është transportuar materiale me potencial të shpërndarjes së pluhurit, kamionat janë mbuluar dhe saherë që është paraqitur nevoja hapsirat operacionale janë spërkatur me vrushkuj të ujit.

	4.1.1. 
	Ndikimet në Ajër
	Ndikimet në ajër kanë qene të pranishme gjatë fazës së ndërtimeve, të cilat me aplikimin e masave zbutëse janë minimizuar dhe janë shëndrruar në ndikime të papërfillshme.

Gjatë fazës operacionalë ndikimet në ajër në kuptimin negativ nuk ekziston, ndikimet mund të jenë  vetëm në kuptimin pozitiv. Bazuar në paragrafët e mësipërm , komponenta e ajrit nuk do të elaborohet më shumë.



	4.1.2. 
	Ndikimi i materieve ndotëse në cilësin e ajërit
	Aktiviteteti në fjalë nuk gjeneron materie ndotëse të cilat do të ndotin cilësin e ajrit.


	4.1.3. 
	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse
	Nuk kemi burime difuzive;

	4.1.4. 
	Pajisjet për trajtimin e gazrave shkarkuese
	· Kjo problematikë nuk ekziston, dhe si e tillë nuk është e nevojshme të instalohen pajisje të kësaj natyre;



	4.1.5. 
	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ajër
	Gjatë fazës operuese ndikimet në ajër janë zero, dhe për këtë nuk është e nevojshme të merren masa për zvoglimin e ndikimeve në mjedis;


	4.1.6. 
	Monitorimi i emisioneve
	Aktivitetet e kësaj natyre njihen si burime potencialisht për t’u monitoruar, dhe të nevojshme për të përcjellur vlerat e emitentëve;

Andaj gjërë më tani nuk ka pasur monitorim të emisioneve, i mbetet MMPHI-së që të përcaktoj shpeshtësin e monitorimit;

	4.1.7. 
	Kontrolli dhe matjet
	Nuk është e nevojshme;

	4.1.8. 
	Raportimet
	Nuk është e nevojshme;


	4.1.9. 
	Treguesi i emisioneve kryesore, përqendrimet dhe sasia vjetore
	Nuk ndodhin emisione/


	5. UJI


	5.1. 
	Ujërat e ndotura


	Gjatë fazë së ndërtimeve ka pasur potencial ndotës, i cili kryesisht ka ardhur nga makineia e angazhuar dhe mundësia që nga ato të ketë derdhje të karburantëve apo rrjedhje aksidentale të vajrave apo lubrifikantëve të tjerë;
Procesi i punës në hidrocentral nuk gjeneron ujra të ndotura sepse nuk ndodhin reaksione kimike, kurse sa i përket ujrave sanitarë dhe higjienik të cilat gjenerohen nga të punësuarit në kompani, ato përcillen në rrjetin e kanalizimit të shtëpisë së pronarit;

Ujra të ndotura në sasi minimale prej 100 lit/ditë gjenerohen edhe në nyjet sanitare të kompanisë;

	5.1.1. 
	Ndikimet në ujë
	Proceset në hidrocentrale  dhe ato përgjatë gjithë trases kanë ndikuar që shtrati i lumit të pësojë ndryshime të përkohshme dhe të luhatet baraspësha ekologjike e rrjedhës dhe pastërtisë së ujit.

Mirpo, kjo ka pasur vetëm karakter të përkohshëm dhe me mbulimin e gypit, e tërë traseja është rehabilituar dhe sasia e ujit e cila e përshkon rrjedhën e ujit ka mundësuar që në shtratin e lumit të kthehet vitaliteti i biodiversitetit dhe të ri-fragmentohet.

Bazuar në gjendjen e tanishme lirisht mund të vlerësojmë se hidrocentrali ka ndikim të pranueshëm-moderuar në baraspeshën natyrore të ekosistemit të lumit Shehu i Madh, degë e lumit të Plavës.
Gjatë funksionimit të hidrocentralit ndikimet më të rëndësishme negative janë ato të cilat vijnë nga zvoglimi i sasisë së ujit të lumit,  e cila përcillet me ndikime negative në botën bimore dhe shtazore të lumit Shehu i Madh, degë e lumit të Plavës;

	5.1.2. 
	Emisionet e ujërave të  ndotura -  treguesi i emisioneve kryesor, koncentrimet dhe sasia vjetore
	Emisione nga ujrat e ndotura nuk gjenerohen në hidrocentral andaj kjo pjesë nuk do të elaborohet më shumë;

Të punësuarit e kompanisë për nevoja fiziologjike e përdorin WC në shtëpin më të afërt; 


	5.1.3. 
	Trajtimi i ujërave të ndotura
	Nuk gjenerohen ujra të ndotura;


	5.1.4. 
	Në rast kur ujërat e ndotura shkarkohen në trupin e ujërave nëntokësorë
	Nuk gjenerohen ujra të ndotura dhe nuk ndodh të shkarkohen në trupin e ujrave nëntokësor;



	5.1.5. 
	Në rast kur ujërat e ndotura nuk shkarkohen në trupin e ujërave nëntokësorë 
	Me përjashtim të shirave dhe reshjeve të forta të cilat i cekëm edhe më lartë dhe të cilat krijojnë vërshime për shkak të mungesës së kanalizimit, në rastet tjera nuk paraqiten raste kur vie deri tek shkarkimet e ujrave të ndotur në trupin e ujrave nëntokësor.



	5.1.6. 
	Të dhënat nga Lejet për përdorim të ujit
	Kompania në fjalë është e pajisur me Leje Ujore;


	5.1.7. 
	Leje Ujore për shfrytëzim dhe shkarkimin e ujërave të ndotura
	Subjekti është  e pajisur me me leje ujore nga MMPHI-ja.

	5.1.8.  
	Kontrolli dhe matjet
	Të gjitha ujrat merren dhe trajtohen nga kompania e kontraktuar.



	5.1.9.
	Raportimi
	I mbetet MMPHI të përcaktojë format, përmbajtjen dhe shpeshtësin e raportimit; 


	6. ZHURMA 

	6.1. 
	Burimet 
	Gjatë fazës së konstruktimit -  ndërtimeve dhe instalimeve të ndryshme është gjeneruar zhurmë, por që asnjëherë nuk është bërë ndonjë vërejtje nga komuniteti apo të punësuarit. Të punësuarit të cilat kanë punuar me dhe afër makinerisë që gjenerojnë zhurmë e cila tejkalon vlerat maksimale të lejuara në burim, gjithmon kanë qenë të pajisur dhe kanë shfrytëzuar pajisjet zhurmëshurdhuese;

Ndërsa, gjatë fazës operacionale në dhoën e gjeneratori , ku edhe gjenerohet zhurmë, të punësuarit sa herë të kenë nevojë do të jenë të pasisur me zhurmëshurdhues;

 

	6.1.1. 
	Kontrolli dhe matjet 
	Kemi gjenerim të zhurmës vetëm në hapsirën në të cilën gjendet gjeneratori; 
Në raport me ambientin e jashtëm nuk kemi asnjë  burim zhurme që do të ofront shqetsim.


	6.1.2. 
	Raportimet
	I mbetet MMPHI-së të përcaktojë se a është e nevojshme të bëhët raportimi.



	7. TOKA


	7.1
	Ndikimet në tokë
	Gjatë fazës së gërmimeve për hapjen e kanalit të trases është paraqitur, mirpo gjithmon është punuar me kujdes të shtuar në mbajtjen e makinerisë në gjendje të mirë teknike dhe furnizimet janë kryer gjithmon në vendin e caktuar, dhe me këtë janë zvogluar mundësit për ndotjen e tokës;

Poashtu, ndikime në tokë janë paraqitur edhe gjatë ndërtimit të objektit të hidrocentralit.

	7.1.1. 
	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë
	Gjatë gërmimeve të trases dhe ndërtimit të objektit të hidrocentralit, i është kushtuar vëmendje punëkryerësit në zbatimin e masave zbutëse, e një ndër to ka qenë që pajisjet mekanike të jenë në gjendje të mirë teknike, të mos kenë rrjedhje të karburantëve dhe gjithmon të servisohen tek servisues të autorizuar dhe asesi në vendpunishte. Poashtu, furnizimi me karburantë është bërë me kujdes të shtuar.

Të gjitha dherat  e gërmuara gjatë fazës së kryerjes së punimeve janë rehabilituar përgjatë gjithë trases (është mbulur gypi) dhe është rrafshuar përskaj tij, kurse tek objekti i hidrocentralit është rrafshuar në atë mënyrë që i është përshtatur reliefit  dhe konfiguracionit të terrenit.

Gjatë fazës së funksionimit të hidrocentralit ndikime në tokë mund të krijohen nga pajisje të ngurta të cilat përdorën për mirëmbajtjen e hidrocentralit , si dhe mbeturinat që i gjenrojnë të punësuarit.

Të gjitha këto mbeturina janë në sasira minore dhe grumbullohen në kontajnerin e shtëpisë së pronarit të cilat mëpastaj merren nga kompania regjionale për grumbullimin e mbeturinave shtëpiake;



	7.1.2. 
	Përshkrimi i rehabilitimit të zonës pas përfundimit të aktivitetit
	Nëse për ndonjë arsye të panjohur apo për shkak të mungesës drastike të ujrave apo ndryshimit të regjimit të ujrave në zonën në fjalë, atëherë mund të paraqitet nevoja e ndërprerjes së HEC-it.

Është vështirë të parashikohet nga ky pozicion, por nëse vjen që regjimi i ujrave ndryshon nga faktorë të ndryshëm natyror (termete apo cfardo qofshin ato), atëherë i mbetet institucioneve përgjegjëse të përcaktojnë rregullat se cka të bëhët mëtutje me gypin dhe objektin e hidrocentralit.

Nga këndvështrimi i tanishëm lidhur me mbrojtjen e mjedisit, në raste të tilla më mirë do të ishte të lihet gypi në trasen në të cilën është se sa të gërmohet nxirret dhe transportohet nga ty. Këtë e bazojmë me faktin sepse pas disa kohësh e tërë zona do të jetë e rehabilituar dhe biodiversiteti do te rikuperohet plotësisht nga procesi normal natyror. Andaj, më mirë do të ishte të shkohet me skenarin “më mirë mos bëjë – mos ndrysho asgjë”.
Ndërsa objekti në të cilin janë të vendosura pajisjet për funksionimin e hidrocentralit, duhet të cmontohen të magazinohen,  apo të shiten të ndonjë blerës potencial.
Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshin rivitalizimin në tërësi të hapësirave të dëmtuara nga realizimi i projektit. Zgjedhja e modelit të rikultivimit varet nga: Qëllimi i rekultivimit i cili nënkupton sipërfaqeve të degraduara, prapë tu kthehet funksioni i saj primar (prodhimi i biomasës), të kthehet në gjendje të përafërt me ambientin rrethues, dhe të mbjellën  të lashtat periodike të cilat kultivohen ne rrethin të lokalitetit, ose mbjellja e fidanëve frytdhënëse, dhe kështu zvogëlohet ndikimi negativ i këtij projekti në ekosistem.
Apo, në versionin me miqsor për mjedisin, do të shkohet në hartimin e një raporti të ri të VNM-së, përmes të cilit do të definohej gjendja ekzistuese , do të definohen ndikimet në mjedis dhe masat që duhet të merren për mbrojtjen e mjedistme rastin e largimit të hidrocentralit me pajimet përcjellëse;




	8. MENAXHIMI I MBETURINAVE 


	8.1. 
	Plani për menaxhimin e mbeturinave 
	Plani për menaxhimin  është fokusuar dhe implementuar kryesisht në materjalet e gërmuara më qëllim të hapjes së trases dhe futjës së gypit nën dhe ka përfshirë masat zbutëse si në vijim:

· Pas hapjes së trases dhe futjës së gypit nën dhe, është shfrytëzuar cdo sasi e dheut (kuptohet jo e kontaminuar), brenda zonës së projektit;
· Të gjitha mbeturinat e gjeneruara në ndërtimin e HEC-it janë grumbulluar dhe janë larguar nga kompania përgjegjëse për largimin e mbeturinave nga ndërtimtaria, sipas ligjit për ndërtimtari; dhe sipërfaqja e mbetur rreth e përqark objekti është rrafshuar dhe gjelbëruar;

· Të gjitha materjalet e shfrytëzuara dhe ato të gërmuara janë trajtuar në harmoni të plotë me ligjet e Kosovës dhe në respektim të plotë nga kushtet që janë dhënë me Pëlqim Mjedisor nga ana e MESPI;

· Asnjë material i depozituar nuk është shkarkuar në asnjë rrjedhë ujore apo në ndonjë hapsirë të papërshtatshme;

· Është bërë rekultivim natyror, pra kemi të bëjmë me krijimin e habitateve të reja pasiqë është mbuluar gypi përgjatë gjithë trases, me përjashtim të dy lokacioneve ku gypi ka mbetur mbi sipqërfae të tokës sepse konfiguracioni I terrenit nuk e ka mundësuar këtë;
· Mbetet që autoritetet përgjegjëse të përcaktojnë se a duhet të vazhdohet mëtutje me rekultivim dhe se a është e nevojshme kjo;

Pjesë përbërëse e planit menaxhues ka qenë që në asnjë mënyrë të mos bëhët mbushja me karburante e makinerisë së angazhuar në vendpunishte, por vetëm në hapsira të izoluara;
Poashtu është zbatuar edhe plani prevenues për menaxhimin e ndotjeve si dhe:

· Nga ujrat e rrëmbueshëm/vërshime apo ndonjë dështim-avari e paplanifikuar;

· Është trajnuar/informuar stafi lidhur me reagimet në raste emergjente si dhe si të monitorohet gjatë fazës operacionale;
Dilli Energy shpk me të punësuarit e vet bënë përcjlljen e gjendjes së arealit të projektit 

	8.1.1. 
	Magazinimi i përkohshëm i mbeturinave
	Mbeturinat e gjeneruara nga të punësuarit e kompanisë magzinohen në thasë të zi, dhe thasët transportohen në shtëpin e pronarit dhe merren nga kompania për grumbullimin e mbeturinave në baza javore;


	8.1.2. 
	Gjenerimi i mbeturinave sipas Katalogut Shtetëror të mbeturinave
	Kryesisht gjenrohen mbeturina shtëpiake;

	8.1.3. 
	Pranimi dhe klasifikimi i mbeturinave sipas llojeve ( në rast të përpunim dhe riciklimi)
	Jo relevante

	8.1.4. 
	Përshkrimi për trajtim, përpunim dhe riciklimi të mbeturinave
	Jo relevante


	8.1.5. 
	Dërgimi për trajtim dhe riciklim të operatori tjetër- kontratë me kompaninë e Licencuar
	Si rezultat i aktiviteteve të “Dilli Energy” shpk do të krijohen edhe mbeturina komunale, mbeturinat do të grumbullohen  në thas të zinj dhe merren nga pronari , dërgohen në kontajnerin e shtëpisë së tij dhe mbesin aty derisa të tërhiqen nga kompania regjionale;


	8.1.6. 
	 Raportimi
	Gjërë më tani nuk është bërë raportimi, mbetet që MMPHI-ja të përcaktojë se a është e nevojshme apo jo.


	9. RREZIKU NGA AKSIDENTET

	9.1. 
	Plani për pengimin e aksidenteve në rast të rrezikut/ plani i intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm
	Hidrocentrali i Bresanës është dizajnuar dhe ndërtuar sipas standardëve më larta për siguri dhe shëndet në vendin e punës për të punësuarit e saj. 
Me këtë ka përmbushur legjislacionin vendor në kuptimin e përmbushjës së kodeve dhe kërkesat për sigurin, me këtë të gjitha palët e përfshira kanë respektuar detyrat dhe përgjegjësit si: 
· projektuesi, zhvilluesi, pronarët dhe kontraktuesi i punimeve;

Kompania ka një qasje shumë praktike me qëllim të minimizimit të rreziqëve në vendin e punës, e cila përfshin planifikim paraprak për të parandaluar aksidentet, dëmtimet dhe sëmundjet në vendin e punës. 
Kjo bëhët me qëllim që të punësuarit të jenë të sigurt dhe të shëndetshëm . Për këtë kompania në fjalë planifikon që të ofrojë për të punësuarit informacionë për shëndetin dhe sigurinë dhe trajnime të duhura;

Në këtë fazë në të cilën është hidrocentrali (operimit), nëse vie deri tek thyerja e digës, e cila do të mund të përmbyste ngastrat , por që edhe kjo mund të jetë me ndikim shumë minimal;;
Lartësia e digës- vepra emarrjës duke e pasur parasysh konfigiracionin e terrenit nuk ndikon në përmbytje të sipërfaqëve të cilat ndodhën në afërsi të lumit;

Plasaritje dhe dëmtime të pëndës nuk mundet të ketë sepse është konstruktuar shumë fortë nga beton dhe qelik, kjo mundet të ndodh vetëm në rastë të tërmeteve shkatrrimtare;

Turbina e zgjedhur është fjala e fundit e teknologjisë, dhe kjo është një tregues i qartë se investitori i kushton rëndësi mbrojtjës së mjedisit, eficiencës së energjisë dhe sigurisë së të punësuarve;

Ndikime tjera mund të paraqiten edhe në mundësin e lëndimeve të të punësuarve gjatë kryerjes së aktiviteteve prodhuese;

Aksidente tjera mund të ndodh edhe nga ndonjë rrjedhje aksindentale e lëndëve lubrifikuese nga pajimet e hidrocentralit.
E tërë haspira e hidrocentralit dhe më gjërë është e kufizuar dhe nuk lejohet në mënyrë strikte që palët e treta të kenë qasje;
Në rast të situatave kërcënuese duhet që të punësuarit të mund të evakuohen pa ndonjë vështirësi, dhe vetëm atëherë do të punohet në mirëmbajtjen dhe sigurin e pajisjeve;
Masat mbrojtëse kundër zjarrit janë realizuar në tërësi;

Menaxhimi i situatave emergjente duhet të jetë I planifikuar, dhe do të krijohet një document I cili mundëson që reagimet në raste emergjente të jenë sa më adekuate dhe më profesionale ;

	9.1.1. 
	Përdorimi i substancave të rrezikshme kimike dhe preparateve, planifikimi i masave për zëvendësimin e tyre
	Aktivitetet që zhvillohen në HEC dhe rreth tij nuk kërkojnë substanca të kësaj natyre;



	9.1.2. 
	Masat për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave
	Gjendja teknike e teknologjisë së angazhuar për kryerjen  e aktiviteteve në dhe rreth hidrocentralit  është për cdo vlersim dhe është e fjalës së fundit të teknologjisë për këtë lëmi.
Investitorët i kanë kushtuar rëndësi masave për  parandalimin e aksidentëve me qëllim të minimizimit të pasojave dhe atë;

· Në fazat e hershme të projektit, përmes dizajnimit sa më profesional dhe inkorporimit të masave qysh në fazat e hershme të projektit, përmes masave parandaluese;

· Testime lidhur me efektshmerin e pajisjeve të punës;

· Të punësuarit janë të informuar lidhur me shëndetin dhe sigurin në punë dhe rëndësin e tyre në proces;

Sistemi i tërë i pajisjeve të angazhuara mirëmbahet në baza periodike dhe nuk paraqitet asnjë rast i rrjedhjeve apo defekteve tjera.



	9.1.3. 
	Raporti mbi gjendjen e sigurisë
	Ende nuk kemi ndonje raport mbi gjendjen e sigurisë.


	9.1.4. 
	Plani për mbrojtjen nga zjarri
	Vendosja e pajisjeve dhe shenjezimi për mbrojtje nga zjarri është realizuar sipas rregullave dhe ligjeve në fuqi.

	10.   MASAT NË RASTET E PUNES JO STABILE TË IMPIANTIT

	11.1. 
	Përshkrimi i ekspozimit të ndikimeve negative në mjedis.
	Në rast të ndonjë avarie (prishje me përmasa të mëdha), kompania në fjalë do të zbatojë të gjitha masat e nevojshme për rastet emergjente dhe menaxhimin e krizave;

Pastaj, I mbetet MMPHI-së të përcaktojë se cilët parametra duhet të maten për dtë ditur saktësisht se c’farë në realtet ka ndodhur.



	10.1.1. 
	Ndërprerja momentale e punës së impiantit
	Kompania në fjalë në kohën e thatsirave dhe në raste kur sairat e ujit janë nën minimumin biologjik bënë ndërprerjen e hidrocentralit, dhe kjo ka ndodhur edhe në këtë vit, me tw vetmin qwllim pwr tw mos ecnuar minimumin biologjik;


	10.1.2. 
	Ndërprerja e punës
	Nëse për ndonjë arsye të panjohur apo për shkak të mungesës drastike të ujrave apo ndryshimit të regjimit të ujrave në zonën në fjalë, atëherë mund të paraqitet nevoja e ndërprerjes së HEC-it.

Është vështirë të parashikohet nga ky pozicion, por nëse vjen që regjimi i ujrave ndryshon nga faktorë të ndryshëm natyror (termete apo cfardo qofshin ato), atëherë i mbetet institucioneve përgjegjëse të përcaktojnë rregullat se cka të bëhët mëtutje me gypin dhe objektin e hidrocentralit.

Nga këndvështrimi i tanishëm lidhur me mbrojtjen e mjedisit, në raste të tilla më mirë do të ishte të lihet gypi në trasen në të cilën është se sa të gërmohet nxirret dhe transportohet nga ty. Këtë e bazojmë me faktin sepse pas disa kohësh e tërë zona do të jetë e rehabilituar dhe biodiversiteti do te rikuperohet plotësisht nga procesi normal natyror. Andaj, më mirë do të ishte të shkohet me skenarin “më mirë mos bëjë – mos ndrysho asgjë”.



	Ndikimi i mundshëm i ndotjes në shëndetin e njeriut.
Natyra dhe lloji i aktiviteteve nuk ofrojnë shqetsime për shëndetin e njeriut dhe mjedisit në tërësi.
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