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DRAFT ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MESP) No. ___/2026 ON AMENDING AND SUPPLEMENTING ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MESPI) No. 02/2022 FOR CONDITIONS, MANNERS, PARAMETERS AND
LIMIT VALUES OF WASTEWATER DISCHARGE INTO PUBLIC SEWERAGE NETWORK AND IN WATER
BODY

 NACRT ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MŽSPP) BR. ___/2026 O IZMENI I DOPUNI ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MŽSPPI) BR. 02/2022 O USLOVIMA, NAČINIMA, PARAMETRIMA I GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZA ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA U MREŽU JAVNE KANALIZACIJE I U VODNO TELO



	Ministrja e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor,

Në mbështetje të nenit 60, paragrafi 2 të Ligjit Nr. 04/L-147 për Ujërat e Kosovës (Gazeta Zyrtare Nr. 10, 29.04.2013),  nenit 11, paragrafi 1 nën-paragrafi 1.5 të Ligjit Nr. 08/L-117 për Qeverinë e Republikës së Kosovës (Gazeta Zyrtare Nr. 34, 18 nëntor 2022),  si dhe nenit 9, paragrafi 2 të Rregullores (QRK) Nr. 17/2024 e Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës,



Nxjerr:

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MMPH) NR. ___/2026 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MMPHI) Nr. 02/2022 PËR KUSHTET, MËNYRAT, PARAMETRAT DHE VLERAT KUFIZUESE TË SHKARKIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA NË RRJETIN E KANALIZIMIT PUBLIK DHE NË TRUPIN UJOR


Neni 1 
Qëllimi

Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është ndryshimi dhe plotësimi i Udhëzimit Administrativ (MMPHI) Nr. 02/2022 për Kushtet, Mënyrat, Parametrat dhe Vlerat Kufizuese të Shkarkimit të Ujërave të Ndotura në Rrjetin e Kanalizimit Publik dhe në Trupin Ujor.

Neni 2

1. Pas paragrafit 4 të nenit 10 të Udhëzimit, shtohen paragrafët e rinj, 5, 6 dhe 7, me tekstin si në vijim:

5. Kur një standard i cilësisë mjedisore kërkon kushte më të rrepta se ato që arrihen me përdorimin e teknikave më të mira të disponueshme (BAT), në leje ujore duhet të përfshihen masa shtesë, pa cenuar masat e tjera që mund të merren për të përmbushur standardet e cilësisë mjedisore.


6. Kur një instalim nuk mbulohet nga asnjë  konkluzion mbi teknikat më të mira të disponueshme (BAT), kushtet e lejes ujore duhet të rishqyrtohen dhe, nëse është e nevojshme, përditësohen aty ku zhvillimet në teknikat më të mira të disponueshme (BAT) lejojnë uljen e ndjeshme të emetimeve.

7. Ndotja e shkaktuar nga instalimi është e një rëndësie të tillë saqë vlerat kufitare ekzistuese të emetimeve të lejes duhet të rishikohen ose vlera të tilla të reja duhet të përfshihen në leje ujore.

2. Paragrafi 5 i nenit 10 të Udhëzimit Administrativ bazë rinumërohet si paragrafi 8.


Neni 3

Shtojca 16 - Vlerat kufizuese të shkarkimeve nga ujërat kulluese të deponive të mbeturinave të parrezikshme e Udhëzimit Administrativ bazë ndryshohet dhe zëvendësohet me Shtojcën e re  dhe është pjesë përbërëse e kë tij Udhëzimi Administrativ

Neni 4
Hyrja në fuqi

Ky Udhëzimi Administrativ hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. 



Fitore Pacolli Dalipi

Ministre e Ministrisë së Mjedisit 
dhe Planifikimit Hapësinor

Datë: ______ 2026

	The Minister of the Ministry of Environment and Spatial Planning,

Pursuant to Article 60, paragraph 2 of Law No. 04/L-147 on the Waters of Kosovo (Official Gazette No. 10, 29.04.2013), Article 11, paragraph 1, subparagraph 1.5 of Law No. 08/L-117 on the Government of the Republic of Kosovo (Official Gazette No. 34, 18 November 2022), as well as Article 9, paragraph 2 of Regulation (GRK) No. 17/2024 on the Rules of Procedure of the Government of the Republic of Kosovo,

Issues:

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MESP) No. ___/2026 ON AMENDING AND SUPPLEMENTING ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MESPI) No. 02/2022 FOR CONDITIONS, MANNERS, PARAMETERS AND LIMIT VALUES OF WASTEWATER DISCHARGE INTO PUBLIC SEWERAGE NETWORK AND IN WATER BODY



Article 1 
Purpose

The purpose of this Administrative Instruction is to amend and supplement the Administrative Instruction (MESPI) No. 02/2022 on the Conditions, Methods, Parameters and Limit Values for the Wastewater Discharge into the Public Sewerage Network and Water Body.


Article 2

1. After paragraph 4 of Article 10 of the Instruction, three (3) new paragraphs, 5, 6 and 7, are added, with the following text:

5. Where an environmental quality standard requires stricter conditions than those achievable through the use of the best available techniques (BAT), additional measures shall be included in the water permit, without prejudice to other measures that may be taken to comply with the environmental quality standards.

6. Where an installation is not covered by any of the best available techniques (BAT) conclusions, the permit conditions should be reconsidered and, if necessary, updated where developments in the best available techniques (BAT) allow significant reductions in emissions.


7. The pollution caused by the installation is of such significance that the existing emission limit values of the permit should be revised, or new such values should be included in the water permit.

2. Paragraph 5 of Article 10 of the Administrative Instruction shall be renumbered as paragraph 8.

Article 3

Annex 16 – Limit Values of Discharges from Drainage Waters of Non-Hazardous Waste Landfills of the Basic Administrative Instruction is amended and replaced by the new Annex, which constitutes an integral part of this Administrative Instruction.

Article 4
Entry into force

This Administrative Instruction shall enter into force seven (7) days after its publication in the Official Gazette of the Republic of Kosovo. 



Fitore Pacolli Dalipi

Minister of the Ministry of Environment
and Spatial Planning

Date: ______ 2026
	Ministarka Ministarstva Životne Sredine i Prostornog Planiranja,

Na osnovu člana 60, stav 2 Zakona Br. 04/L-147 o Vodama Kosova (Službeni glasnik br. 10, 29.04.2013.), člana 11, stav 1, podstav 1.5 Zakona Br. 08/L-117 o Vladi Republike Kosovo (Službeni Glasnik Br. 34, 18. novembar 2022.), kao i člana 9, stav 2 Uredbe (VRK) Br. 17/2024 o radu Vlade Republike Kosovo,




Donosi:

ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MŽSPP) BR. ___/2026 O IZMENI I DOPUNI ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MŽSPP) BR. 02/2022 O USLOVIMA, NAČINIMA, PARAMETRIMA I GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZA ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA U MREŽU JAVNE KANALIZACIJE I U VODNO TELO



Član 1 
Svrha

Svrha ovog Administrativnog Uputstva je izmena i dopuna Administrativnog Uputstva (MŽSPP) Br. 02/2022 o Uslovima, Metodama, Parametrima i Graničnim Vrednostima za Ispuštanje Otpadnih Voda u javnu Kanalizacija Mrežu i u Vodno Telo.


Član 2

1. Posle stava 4 člana 10 Uputstva, dodaju se tri (3) nova stava, 5, 6 i 7, koji glase:


5. Kada standard kvaliteta životne sredine zahteva strože uslove od onih koji se postižu upotrebom najboljih raspoloživih tehnika (BAT), dodatne mere moraju biti uključene u dozvolu, bez uticaja na druge mere koje se mogu preduzeti radi ispunjavanja standarda kvaliteta životne sredine.


6. Ukoliko postrojenje nije obuhvaćeno nijednim od zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (BAT), uslovi dozvole će biti preispitani i, ako je potrebno, ažurirani tamo gde razvoj najboljih raspoloživih tehnika (BAT) omogućava značajno smanjenje emisija.


7. Zagađenje koje uzrokuje postrojenje je toliko značajno da postojeće granične vrednosti emisija iz dozvole moraju biti revidirane ili takve nove vrednosti moraju biti uključene u vodnu dozvolu.

2. Stav 5 člana 10 Direktive prenumerisan je kao stav 8.


Član 3

Dodatak 16 - Granične vrednosti za ispuštanje iz drenažne vode deponija neopasnog otpada osnovnog Administrativnog Uputstva se menja i zamenjuje novim Dodatkom i sastavni je deo ovog Administrativnog Uputstva.


Član 4
Stupanje na snagu

Ovo Administrativno uputstvo stupa na snagu sedam (7) dana nakon objavljivanja u Službenom listu Republike Kosovo. 



Fitore Pacolli Dalipi

Ministarka Ministarstva Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Datum: ______ 2026
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SHTOJCA 16	
VLERAT KUFIZUESE TË SHKARKIMEVE NGA UJËRAT KULLUESE TË DEPONIVE TË MBETURINAVE TË PARREZIKSHME

1. Dispozitat e kësaj Shtojce zbatohen për objektet dhe stabilimentet për trajtimin dhe deponimin e mbeturinave të parrezikshme në të cilat krijohen ujëra të ndotura kulluese.

2. Dispozitat e kësaj Shtojce nuk zbatohen për ndotjet nga:
a) Deponitë e mbeturinave të rrezikshme;
b) Deponitë e mbeturinave inerte.

3. Vlerat kufizuese për shkarkimin e ujërave të ndotura sipas kësaj Shtojce janë dhënë në Tabelën 1 në vijim.

Tabela 1 	
Vlerat kufizuese të shkarkimit të substancave ndotëse në ujërat kulluese nga deponitë e mbeturinave të parrezikshme

	Parametrat
	Shprehur në:
	Njësia
	Ujërat sipërfaqësore
	Sistemi i kanalizimit publik

	PARAMETRAT FIZIKO-KIMIK

	1. Temperatura
	
	°C
∆t °C
	[1]
	40

	2. pH
	
	
	6.0 – 9.0
	6.5 – 9.5

	3. Substancat e suspenduara
	
	mg/l
	25
	(a)

	PARAMETRAT ORGANIK

	4.Karboni total organik (TOC)	
	C
	mg/l
	30
	-

	5. SHBO5
	O2
	mg/l
	20
	250

	6. SHKO
	O2
	mg/l
	200
	600

	7. Substancat lipofile të paqëndrueshme (vajrat dhe yndyrat totale)
	
	mg/l
	20
	100

	8. Fenolet
	
	mg/l
	0.1
	10

	9. Hidrokarburet aromatike të paqëndrueshme (BTEX)
	
	mg/l
	0.1
	1.0

	10. Halogjenet organike adsorbile (AOX)
	
	mg/l
	0.5
	0.5

	11.Hidrokarburet totale
	
	mg/l
	10
	30

	PARAMETRAT INORGANIK

	12. Nitritet
	N
	mg/l
	1
	10

	13. Azoti total
	N
	mg/l
	30
	50

	14. Fosfori total
	P
	mg/l
	1.5
	10

	15. Amoniumi
	N
	mg/l
	10
	-

	16. Arseni
	As
	mg/l
	0.1
	0.1

	17. Bakri
	Cu
	mg/l
	0.5
	0.5

	18. Bariumi
	Ba
	mg/l
	5
	5

	19. Zinku
	Zn
	mg/l
	2
	2

	20. Kadmiumi
	Cd
	mg/l
	0.1
	0.1

	21. Kromi total
	Cr
	mg/l
	0.5
	0.5

	22. Kromi (VI)
	Cr
	mg/l
	0.1
	0.1

	23. Mangani
	Mn
	mg/l
	2
	4

	24. Nikli
	Ni
	mg/l
	0.5
	0.5

	25. Plumbi
	Pb
	mg/l
	0.5
	0.5

	26. Seleni
	Se
	mg/l
	0.02
	0.1

	27. Hekuri
	Fe
	mg/l
	2
	10

	28. Zhiva
	Hg
	mg/l
	0.01
	0.01




Shënim:
1. Për trupat ujore ndryshimi maksimal ne mes të temperaturave mesatare të çdo seksioni të lumit ne rrjedhën e sipërme dhe të poshtme të pikës së hyrjes nuk duhet të kaloj 3ºC. Të paktën gjysma e seksionit në drejtim të rrymës ky ndryshim nuk duhet të kaloj 1ºC. Për liqenet temperatura e shkarkimit nuk duhet të tejkaloj 30ºC dhe rritja e temperaturës së trupit pritës ne asnjë rast nuk guxon ti kalon 3ºC mbi 50 m largësi nga pika e hyrjes. Për kanalet artificiale, vlera maksimale e temperaturës mesatare të ujit të çdo seksioni nuk duhet të kaloj 35 ºC, kushti i mësipërm i nënshtrohet miratimit te subjektit qe menaxhon kanali.

2. Përqendrime më të larta prej 70 mg/l për azotin total mund të lejohen në lejen e shkarkimit të ujit, nëse ofrohet një reduktim i ngarkesës së azotit deri në 50%. Reduktimi i referohet raportit midis ngarkesës së azotit në ujërat e zeza dhe midis ujërave të zeza pas një periudhe përfaqësuese kohore që nuk i kalon 24 orë. Azoti total i lidhur (organik dhe inorganik) do të përdoret si bazë për llogaritjen e ngarkesës.

3. Ujërat kulluese të deponisë, poashtu me leje, përcaktohen për trajtim ndaras sipas kategorisë së deponisë.

*     Vlera kufizuese përcaktohet në ujërat e ndotura në rastin kur substancat e suspenduara ndikojnë dëmshëm në sistemin e kanalizimit publik ose në sistemin e trajtimit dhe e përcakton personi juridik i cili administron me sistemin e kanalizimit publik dhe/ose me impiantin për trajtimin e ujërave të ndotura.

4. Masat e veçanta në lidhje me shkarkimin e ujërave të ndotura nga ujërat kulluese nga deponitë e mbeturinave të parrezikshme janë si vijon:
a) Ujërat kulluese të deponisë duhet të grumbullohen ndaras prej ujërave atmosferike si dhe nga ujërat e ndotura të hapësirave përcjellëse të deponisë.
b) Duhet të vendoset një sistem i grumbullimit dhe monitorimit të nivelit të ujërave kulluese në basenet grumbulluese.
c) Të zbatohet ri qarkullimi i ujërave kulluese duke i kthyer në trupin e deponisë.
d) Të përshtatet mënyra e trajtimit të ujërave të ndotura kulluese (trajtim i kombinuar kimik, fizik dhe biologjik) me vlerat kufizuese të shkarkimit në ujërat sipërfaqësore në sistemin e kanalizimit publik.










ANNEX 16: 	
LIMITING VALUES OF DISCHARGES FROM DRAINAGE WATERS OF NON-HAZARDOUS WASTE LANDFILLS 


1. The provisions of this Annex shall apply to facilities and installations for the treatment and disposal of non-hazardous waste in which wastewater is generated.

2. The provisions of this Annex shall not apply to pollution from:

a) Hazardous waste landfills.
b) Inert waste landfills.

3. The limit values for the wastewater discharge under this Annex are set out in Table 1 below.


Table 1 	
Limit values ​​for the discharge of pollutants in drainage waters from non-hazardous waste landfills.
	Parameters
	Expressed in:
	Unit
	Surface waters
	Public sewerage system

	PHYSICO-CHEMICAL PARAMETERS

	1. Temperature
	
	°C
∆t °C
	[1]
	40

	2. pH
	
	
	6.0 – 9.0
	6.5 – 9.5

	3. Suspended substances
	
	mg/l
	25
	(a)

	ORGANIC PARAMETERS

	4. Total organic carbon (TOC)
	C
	mg/l
	30
	-

	5. BOD5
	O2
	mg/l
	20
	250

	6. COD
	O2
	mg/l
	200
	600

	7. Non-volatile lipophilic substances (total oils and fats)
	
	mg/l
	20
	100

	8. Phenols
	
	mg/l
	0.1
	10

	9. Volatile aromatic hydrocarbons (BTEX)
	
	mg/l
	0.1
	1.0

	10. Absorbable organic halogens (AOX)
	
	mg/l
	0.5
	0.5

	11. Total hydrocarbons
	
	mg/l
	10
	30

	INORGANIC PARAMETERS

	12. Nitrites
	N
	mg/l
	1
	10

	13. Total nitrogen
	N
	mg/l
	30
	50

	14. Total phosphorus
	P
	mg/l
	1.5
	10

	15. Ammonium
	N
	mg/l
	10
	-

	16. Arsenic
	As
	mg/l
	0.1
	0.1

	17. Copper
	Cu
	mg/l
	0.5
	0.5

	18. Barium
	Ba
	mg/l
	5
	5

	19. Zinc
	Zn
	mg/l
	2
	2

	20. Cadmium
	Cd
	mg/l
	0.1
	0.1

	21. Total chromium
	Cr
	mg/l
	0.5
	0.5

	22. Chromium (VI)
	Cr
	mg/l
	0.1
	0.1

	23. Manganese
	Mn
	mg/l
	2
	4

	24. Nickel
	Ni
	mg/l
	0.5
	0.5

	25. Lead
	Pb
	mg/l
	0.5
	0.5

	26. Selenium
	Se
	mg/l
	0.02
	0.1

	27. Iron
	Fe
	mg/l
	2
	10

	28. Mercury
	Hg
	mg/l
	0.01
	0.01




Note:
1. For water bodies, the maximum difference between the average temperatures of each section of the river upstream and downstream flow of the entry point shall not exceed 3ºC. In at least half of the downstream section, this difference shall not exceed 1ºC. For lakes, the discharge temperature shall not exceed 30ºC, and the increase of the temperature of the recipient shall in no case exceed 3ºC over 50m distance from the entry point. For artificial ducts, the maximum value of the average water temperature of each section shall not exceed 35ºC, the above condition is subject to the approval of the entity managing the duct.

2. Concentrations of total nitrogen exceeding 70 mg/l may be permitted in the water discharge permit, provided that a nitrogen load reduction of up to 50% is achieved. The reduction refers to the ratio of the nitrogen load in the wastewater before and after treatment, calculated over a representative period not exceeding 24 hours. Total combined nitrogen (organic and inorganic) shall be used as the basis for calculating the load.

3. Drainage water, also subject to permitting, is designated for separate treatment based on the landfill category.

*     A limit value for suspended substances in wastewater, applicable when such substances have a detrimental effect on the public sewerage system or the treatment system, is determined by the legal entity, which administers the public sewerage system and/or the wastewater treatment plant.

4. The specific measures concerning the discharge of wastewater from drainage water from non-hazardous waste landfills shall be as follows:
a) The drainage water of the landfill must be collected separately from the storm water, as well as from the wastewater of the accompanying landfill spaces.
b) A system for collecting and monitoring the level of drainage waters in the collection basins must be installed.
c) The recirculation of drainage water shall be implemented by returning it to the landfill body.
d) The method of treatment of drained wastewater (combined chemical, physical and biological treatment) shall be adapted to the discharge limit values applicable to surface waters and the public sewerage system.


























DODATAK 16: 	
GRANIČNE VREDNOSTI EMISIJA IZ DRENAŽNIH VODA DEPONIJA NEOPASNOG OTPADA

1. Odredbe ovog dodatka primenjuju se na postrojenja i instalacije za tretman i odlaganje neopasnog otpada u kojima nastaju zagađene drenažne vode.

2. Odredbe ovog dodatka ne primenjuju se na zagađenje iz:
a) Deponija opasnog otpada.
b) Deponija inertnog otpada.

3. Granične vrednosti za ispuštanje otpadnih voda prema ovom Dodatku date su u Tabeli 1 ispod.

Tabela 1 	
Granične vrednosti emisija otpadnih supstanci u drenažnoj vodi sa deponija neopasnog otpada

	Parametri
	Izraženo u:
	Jedinica
	Površinske vode
	Javni kanalizacioni sistem

	FIZIČKO-HEMIJSKI PARAMETRI

	1. Temperatura
	
	°C
∆t °C
	[1]
	40

	2. pH
	
	
	6.0 – 9.0
	6.5 – 9.5

	3. Suspendovane supstance
	
	mg/l
	25
	(a)

	ORGANSKI PARAMETRI

	4. Ukupni organski ugljenik (TOC)
	C
	mg/l
	30
	-

	5. BPK5
	O2
	mg/l
	20
	250

	6. HPK
	O2
	mg/l
	200
	600

	7. Isparljive lipofilne supstance (ukupna ulja i masti)
	
	mg/l
	20
	100

	8. Fenoli
	
	mg/l
	0.1
	10

	9. Isparljivi aromatični ugljovodonici (BTEX)
	
	mg/l
	0.1
	1.0

	10. Adsorbujući organski halogeni (AOX)
	
	mg/l
	0.5
	0.5

	11. Ukupni ugljovodonici
	
	mg/l
	10
	30

	NEORGANSKI PARAMETRI

	2. Nitriti
	N
	mg/l
	1
	10

	13. Ukupni azot
	N
	mg/l
	30
	50

	14. Ukupni fosfor
	P
	mg/l
	1.5
	10

	15. Amonijum
	N
	mg/l
	10
	-

	16. Arsen
	As
	mg/l
	0.1
	0.1

	17. Bakar
	Cu
	mg/l
	0.5
	0.5

	18. Barijum
	Ba
	mg/l
	5
	5

	19. Cink
	Zn
	mg/l
	2
	2

	20. Kadmijum
	Cd
	mg/l
	0.1
	0.1

	21. Ukupni hrom
	Cr
	mg/l
	0.5
	0.5

	22. Hrom (VI)
	Cr
	mg/l
	0.1
	0.1

	23. Mangan
	Mn
	mg/l
	2
	4

	24. Nikl
	Ni
	mg/l
	0.5
	0.5

	25. Olovo
	Pb
	mg/l
	0.5
	0.5

	26. Selen
	Se
	mg/l
	0.02
	0.1

	27. Gvožđe
	Fe
	mg/l
	2
	10

	28. Živa
	Hg
	mg/l
	0.01
	0.01



Napomena:

1. Za vodna tela maksimalna razlika između prosečnih temperatura bilo kog dela reke uzvodno i nizvodno od mesta ulaska ne sme preći 3ºC. Za najmanje polovinu dela nizvodno ova razlika ne sme preći 1ºC. Za jezera temperatura ispuštanja ne sme preći 30ºC, a povećanje temperature prijemnog tela ni u kom slučaju ne sme preći 3ºC na udaljenosti od 50 m od mesta ulaska. Za veštačke kanale maksimalna vrednost prosečne temperature vode bilo kog dela ne sme preći 35ºC, pri čemu gore navedeni uslov podleže odobrenju subjekta koji upravlja kanalom.

2. Veće koncentracije od 70 mg/l za ukupni azot mogu se dozvoliti u dozvoli za ispuštanje vode, ako je obezbeđeno smanjenje opterećenja azotom do 50%. Smanjenje se odnosi na odnos između opterećenja azotom u otpadnim vodama i otpadnim vodama nakon reprezentativnog vremenskog perioda koji ne prelazi 24 sata. Ukupni vezani azot (organski i neorganski) koristi se kao osnova za izračunavanje opterećenja.

3. Otpadne vode sa deponije, takođe dozvolom, određuju se za tretman odvojeno prema kategoriji deponije.

* Granična vrednost se utvrđuje za otpadne vode u slučajevima kada suspendovane materije imaju štetan uticaj na javni kanalizacioni sistem ili sistem za prečišćavanje i određuje je pravno lice koje upravlja javnim kanalizacionim sistemom i/ili postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda..

4. Posebne mere u vezi sa ispuštanjem otpadnih voda sa deponija neopasnog otpada su sledeće::
a) Drenažne vode sa deponije moraju se sakupljati odvojeno od atmosferskih voda i od zagađenih voda susednih područja deponije.
b) Mora se uspostaviti sistem za sakupljanje i praćenje nivoa drenažnih voda u sabirnim bazenima.
c) Recirkulacija drenažnih voda mora se sprovesti vraćanjem u telo deponije.
d)  Način tretmana zagađenih drenažnih voda (kombinovani hemijski, fizički i biološki tretman) mora biti prilagođen graničnim vrednostima ispuštanja u površinske vode u sistemu javne kanalizacije.
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