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NJOFTIM PUBLIK 
 
Në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Departamentin e Planifikimit Hapësinor, Ndërtim dhe Banim është dorëzuar kërkesë për Kushte Ndërtimore nga Triple Energy me nr. të protokolit 2941/26 të datës 28.05.2026 për parcelat kadastrale ku planifikohet të ndërtohet Plotësim Ndryshimin e Kushteve Ndërtimore për projektin "Ndërtimi i parkut fotovoltaik në Fushë 90MW" me infrastrukturën përcjellëse që ndodhen në Zonën Kadastrale Binxhë me numër të parcelave: 
00001-21, 00001-23, 00008-3, 00008-5, 00008-7, 00008-8, 00008-9, 00008-10, 00008-11, 00008-12, 00008-13, 00008-14, 00008-15, 00008-16, 00008-17, 00018-1, 00018-2, 00018-3 dhe 00018-4 në Komunën e Klinës.   
 
Kërkesa përcakton kriteret për ndërtimin e projektit " Ndërtimi i parkut fotovoltaik në Fushë 90MW "  për gjenerimin e energjisë elektrike bazuar në burim të ripërtëritshëm të energjisë, energji me diell.  

Komentet lidhur me këtë propozim duhet të dorëzohen deri më dt. 04.09.2026 në:  dkp.mmph@rks-gov.net.
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	Dokumentet e publikuara:  
Kushtet Ndërtimore të propozuara: Triple Energy  projekti-“ Ndërtimi i parkut fotovoltaik në Fushë 90MW "  Z.K. Binxhë - Komuna e Klinës”

	Situacioni i gjere dhe i ngushtë sipas projektit konceptual ( format A0) që përmban informatat në vijim: 

	a. Destinimi aktual apo i propozuar i shfrytëzimit të tokës:  Arë e klasës 6, Shfrytëzim i përkohshëm- Prodhim i Energjisë së Ripërtritshme nga era

	b. Vija rregulluese. 
	  m’ 

	c. Vija e ndërtimit. 
	5 m
 10 m 

	d. Lartësia e lejuar në proporcion me distancën nga kufijtë e parcelës kadastrale përgjatë rrugës publike 
	5.30 m
35.5m     

	e. Lartësia e lejuar në proporcion me distancën nga kufijtë anësor te parcelës. 
	5.30m
21.7 m      

	f. Përqindja e sipërfaqes ndërtuese bruto në proporcion me sipërfaqen e parcelës kadastrale. Anash të riformulohet sipas kërkesës për kushte 
	    4.1 % 

	g. Përqindja e sipërfaqes së gjelbëruar bruto në proporcion me sipërfaqen e parcelës kadastrale. 
	97% 

	h. Përqindja e sipërfaqes bruto banuese në proporcion me sipërfaqen e parcelës kadastrale. 
	-     % 

	i. Përqindja e sipërfaqes së përdorshme nëntokësore në proporcion me sipërfaqen e parcelës kadastrale. 
	-     % 

		j. Numri i hapësirave për vendparkime të automjeteve. 
	      22

	k. Materialet në sipërfaqet e jashtme të ndërtesave të reja:       
	     Montuese

	l. 	A ka qasje të pakufizuar në rrugë publike dhe infrastrukturë publike?  Po  x     Jo  	   
Nuk aplikohet   

	m. Shfrytëzimi i propozuar a do të gjenerojë ndotje të mjedisit apo zhurmë më të madhe se sa zona përreth?  
	Po 	   Jo  	 x    Nuk aplikohet     Sqaro:        

	n. A është ndonjë nga punët ndërtimore në Zona të Mbrojtura, Zona të Veçanta, ose Zona të  Veçanta të Mbrojtura?   Po	 Jo   x    Nuk aplikohet     Sqaro:        
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